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عن

مجال المراقبة على الأرض لقمر صناعي يتحرك في الفضاء
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* عمل الطالب : مصطفى مؤمن عز

* الصف : الحادي عشــر – علمي / 2

* تحت إشراف : أ. عبد الجابر 

المقدمة

في العصر الحديث استخدمت الاقمار الصناعي في مجال مراقبة المناطق في الارض وهي إما أن تكون للسٍلم أو تكون للحرب . فتستخدم في السلم مثلاً لتحديد منطقة معينة في الأرض لدراستها في جميع المجالات العلمية وقد تكون مستخدمة في الحرب لمعرفة المواقع المناسبة ، و مواقع العدو و المسافات التي تبعد بينهم . فعند البحث عن منطقة ما فإن لها مسافة معينة بالنسبة لللقمر الصناعي و يكون القمر الصناعي على بعد معين من الكرة الأرضية . فسوف نعرف الطريقة التي تمكننا من حساب مسافات مجال محدد على الأرض.
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أهداف المشروع
* قياس المسافة على دائرة كبرى من الكرة الأرضية و التي يمكن للقمر الصناعي الموجود في الفضـــاء أن يراقبهــــــــا.

* المشروع *
يتعامل التقنيِّون مع الأقمار الصناعية آخذين بعين الاعتبار دقة مراقبتها لمناطق محددة على سطح الكرة الأرضية لذا كانت المقارنة بين بعد القمر الصناعي عن سطح الأرض و طول المنطقة التي يراقبها.

* إن القاعدة التي تربط بين البعد و المنطفة هي :
[image: image1.wmf]                                               L
                               hCos     12674     = 6337
· بعد القمر عن سطح الأرض + 6337 km = h

* أكمل الجدول التالي :

	900 km
	750 km
	600 km
	360 km
	بعد القمر الصناعي عن سطح الأرض

	366025.12
Km
	337001.66
Km
	304176
Km
	239183.728
Km
	المنطقة المراقبة
L


* طريقة حساب المنطقة المراقبة (  L) *
1. عندما تكون المنطقة المراقبة ( L ) =  360 Km

h= 6337+360 = 6697 
    L                                   6337

12674        =     COS-1      6697       

    L

 12674       =        18.87
L           =      18.87 × 6697 
             =       239183.728 Km   

             =       239.183728 × 103 Km

***************************

2. عندما تكون المنطقة المراقبة  ( L ) = 600 Km

h= 6337 + 600 = 6937

    L                                        6337
12674          =     COS-1        6937
    L

12674          =       24

L                  =       24 × 12674

                    =        304176 Km

                    =        304.176 × 103 Km

***************************

3.عندما تكون المنطقة المراقبة ) L ) = 750 Km
h= 6337+750 = 7087
    L                                   6337

12674        =     COS-1      7087       

    L

 12674       =        26.59
L           =      26.59 × 6697 

             =       337001.66 Km   

             =       337.00166 × 103 Km
*****************************
4.عندما تكون المنطقة المراقبة ( L ) =  900 Km

h= 6337+900 = 7237 

    L                                   6337

12674        =     COS-1      7237       

    L

 12674       =        28.88

L           =      28.88 × 6697 

             =       366025.12 Km   

             =       366.02512 × 103 Km

****************************

1 ) ما الذي تلاحظه خلال هذا الجدول ؟

- الملاحظ هو أن كلما زادت البعد بين القمر الصناعي عن سطح الأرض زادت المنطقة المراقبة ( L ) .
2 ) في رأيك أيهما أدقُّ في المراقبة ، المنطقة الكبيرة من الكرة الأرضية أم المنطقة الصغيرة ؟

- المناطق الكبيرة في المراقبة ، لأنها تعطي معلومات كافية للبحث.

* فوائد المشروع *

1. تقديم موضوع عن فوائد الأقمار الصناعية .

2. حسابات المسافات باستخدام حسابات المثلثات.
3. استخدام الأقمار في مجال الأبحاث العلمية الحديثة.
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* الخاتمة *

إن استخدامات الأقمار الصناعية قد توسعت بشكل ملحوظ  حالياً قد ترغب في البحث عن جميع الأهداف التي تستخدم من أجلها الأقمار الصناعية . يمكنك زيارة الموقع على شبكة الانترنت أو مراجعة المراكز العلمية المتخصصة . كما أنه يمكنك زيارة محطة بث تلفازي لدراسة كيفية التقاط الصور من أماكن بعيدة بواسطة الأقمار الصناعية ومن ثم إرسالها إلى أجهزة الاستقبال في المحطة.
