





· الرسم التخطيطي للدائرة :- عبارة عن رسم تمثيلي لها .
· حمل الدائرة :- عبارة عن عنصر يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية .
· الدائرة المغلقة :- هي الدائرة التي يكون مفتاحها مغلقا و يكون سريان التيار فيها  منتظما .
· الدائرة المفتوحة :- هي الدائرة التي يكون مفتاحها مفتوح ولا يوجد سريان للتيار فيها .


· ملاحظات :-
1) ∆v = ∆PE / q
2) ∆v = ε    عندما نهمل المقاومة الداخلية للبطارية .
3) إذا كان للبطارية مقاومة داخلية غير مهملة فإن :- 
                القوة المحركة الكهربائية emf > فرق الجهد بين طرفي البطارية v∆
4)   من مصادر القوة المحركة الكهربائية :-

                   1- البطاريات -2 – المولدات ..

· فسر :-
كيف تكون الطاقة محفوظة لرحلة كاملة حول الدائرة ؟؟

الجواب :-

الطاقة المكتسبة في البطارية = الطاقة المفقودة في الحمل .


·  في المقاومات على التوالي تكون شدة التيار  I ثابتة .
· تكون المقاومة المكافئة R  مكافئة = جمع المقاومات ، R1 + R2 + R3
· يكون فرق الجهد الكلي ∆V كلي = جمع فرق الجهد عند قطبي البطارية   ،  V1 + V2 
· كيفية حساب الجهد الكلي في الدائرة ...    ∆V = IRكلي   ( R تكون مكافئة )
· كيفية حساب التيار الكلي .
1) إذا كان معلوما ∆V بين طرفي البطارية و R مكافئة ... I = ∆V / R (( R تكون مكافئة ))
2) إذا لم يكن ∆V معلوما أو كلاهما ، نلجأ للمقاومات R ونأخذ المقاومة المعلوم جهدها وقيمة مقاومتها ...  I = V / R
· كيفية حساب عدد المصابيح ...   N = R ( MOKAFIAA) / R 

عند توصيل مصابيح على التوالي و احتراق أحدها .. يؤدي ذلك إلى انطفاء المصابيح كلها بسبب عدم وجود تيار سارٍ .. وللحد من هذه الحالة توضع المقاومات على التوالي مع (( جهاز لضبط شدة التيار )) الذي يستخدم في مصابيح الزينة ..
تستخدم دوائر التوالي في أنظمة الإنذار ضد السرقة ..


· في المقاومات على التوازي يكون فرق الجهد ∆V  ثابت .
· ويكون التيار الكلي = جمع التيارات الأخرى ، I1 + I2 
· وتكون المقاومة المكافئة = 21 / R1 + 1/R

إذا كان هناك مصابيح موصولة على التوازي و احترق واحد منها ، فإن المصابيح الأخرى تعمل بشكل طبيعي ولا تنطفئ .. لأن التيار يوفر مسار بديل ..

ودوائر المنزل موصلة على التوازي ..


· عدد فوائد توصيل مقابس التغذية على التوازي :-
1) تعمل جميع الأجهزة بشكل مستقل .
2) عند إطفاء أحدها تبقى الأجهزة الأخرى تعمل بشكل طبيعي .
3) يكون فرق الجهد نفسه بين طرفي أي من الأجهزة .
4) يستطيع صانعو الأجهزة إنتاج أجهزة تعمل جميعها على فرق جهد معياري واحد .
· علل يوضع المنصهر على التوالي مع حمل دائرة المنزل ؟؟
لتجنب وصول تيار متزايد إلى أي من أجهزة الدائرة حتى لا ينفصل عندها التيار الكهربائي .

· المنصهر :- شريط معدني صغير ينصهر إذا جاوزت شدة التيار قيمة معينة و يعمل على التوالي .
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كيفية عمل الدوائر الكهربائية





المسار


الذي


تسلكه


الشحنات.





رسم تخطيطي يصف بنية جهاز كهربائي تستخدم فيه رموز لتمثيل المصباح الكهربائي و البطارية و السلك (( مكونات الدائرة ))..





الرسوم التخطيطية و الدوائر الكهربائية





تتكون الدوائر الكهربائية من ( سلك  + بطارية (فرق جهد) + مصباح (فتيل ).


وعند إيصال السلك بقطبي البطارية ( الموجب والسالب ) تنتقل الشحنات من قطب إلى آخر (( من القطب الموجب إلى السالب )) فتؤدي حركتها إلى توليد تيار كهربائي في السلك فيسخن المصباح (( الفتيل )) و يضيء .





تعاريف





دائرة التماس





هي دائرة ذات مسار خاطئ لسريان الشحنة . أي يوصل السلك بدون حمل و بالتالي تكون المقاومة فيه صغيرة جدا (R  صغيرة ) مما يؤدي إلى ارتفاع شدة التيار فيها ( I كبيرة ) من القانون (  R = ∆V / I) فتنخفض أو تنطفئ إضاءة أي مصباح في جزء آخر من الدائرة . وبالنهاية يندفع التيار إلى السلك و ترتفع درجة حرارته و يحترق فينقطع التيار .





القوة المحركة الكهربائية emf ( ε )





هي الطاقة التي تزود بها البطارية حاملات الشحنة .





مقاومات على التوالي 


( دائرة توفر مسار واحد فقط )





دوائر التوالي





مقاومات على التوازي


( دائرة توفر أكثر من مسار واحد )





دوائر التوالي





مقاومات مجمعة معا على التوازي وعلى التوالي








