تصنيع الموارد الناضبة

THEHMANLOVE

السؤال الأول : علل لما يأتي ( اذكر السبب )

1- يسخن خام الحديد في الهواء قبل وضعه في الفرن اللافح

· للتخلص من الرطوبة وجعله مسامياً
2- يزداد الاختزال في الجزء السفلي من الفرن اللافح

· بسبب درجة الحرارة المرتفعة

3- الحديد الزهر غير قابل للطرق والسحب

· لأنه يحوي نسبة كربون عالية

4- يستخدم الحديد الصلب في صناعة المغناطيس الدائم

· لأنه يتمغنط بصعوبة ويفقد المغنطة بصعوبة

5- لا يتأثر الألمنيوم كثيراً بالماء

· لأنه يكون طبقة متماسكة من الأكاسيد تمنع استمرار تأكسده

6- تأخر استخدام الألمنيوم
· لعدم وجود طريقة اقتصادية لاستخلاصه من خاماته
7- تضاف مادة الكريوليت لخام الألمنيوم

· لأنها تخفض نسبة انصهاره إلى 1000 س

8- تآكل أقطاب الجرافيت في خلية استخلاص الألمنيوم

· بسبب تفاعل الأكسجين مع الجرافيت مكوناً ثاني أكسيد الكربون

9- تعكر ماء الجير عند إمرار غاز ثاني أكسيد الكربون فيه 

· بسبب تكون كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء

السؤال الثاني : اكتب في الجدول التالي استخدام كل من :

	الأداة
	استخداماتها

	الفرن اللافح
	استخلاص الحديد الزهر

	الفرن العاكس
	استخلاص الحديد المطاوع

	محول بسمر
	استخلاص الحديد الصلب

	القمائن
	استخلاص الجير الحي

	الفرن الدوار
	حرق خام الاسمنت


السؤال الثالث : ماذا يحدث في الحالات التالية :

1- زيادة نسبة الكربون في الحديد .

· تقل مرونته – تزداد صلابته – تقل درجة انصهاره

2- تسخين الحجر الجيري

· يتحول إلى جير حي

3- إضافة الماء للجير الحي

· يتحول لجير مطفأ

4- إمرار غاز ثاني أكسيد الكربون في ماء الجير

· يتعكر ماء الجير

السؤال الرابع : اكتب بين القوسين ما تدل عليه كل عبارة :

	المصطلح
	التعريف

	الكريوليت
	مادة تضاف لخام الألمنيوم لخفض درجة انصهاره

	الكلنكر
	خام الإسمنت بعد حرقه لدرجة حرارة 1500 س

	التلدين
	إعادة تسخين الزجاج وتبريده تدريجياً

	التطبيع
	إعادة تسخين الزجاج وتبريده لدرجات منخفضة جداً

	البيركس
	نوع من الزجاج يستخدم في صناعة أدوات المختبر


السؤال الخامس : أكمل ما يأتي

1 – يحترق الفحم في الفرن اللافح مكوناً أول أكسيد الكربون الذي يختزل أكسيد الحديد /// إلى حديد .

2 – ينحل أكسيد الألمنيوم بالكهرباء إلى أيونات ألمنيوم موجبة وأيونات أكسجين .

3 – عند تسخين الحجر الجيري يتحول إلى الجير الحي حيث يضاف إليه الماء مكوناً الجير المطفأ
4 – يتم تصنيع الزجاج على مراحل هي : خلط مواد الخام / الصهر / التشكيل
5 – يتم تشكيل الزجاج بالطرق التالية : النفخ / الكبس / السحب
السؤال السادس : أكمل الجدول بكتابة استخدامين لكل من

	المادة
	استخدامين لها

	الحديد الزهر
	صناعة الجسور / أنابيب المياه

	الحديد المطاوع
	صناعة الجسور / السلاسل

	الحديد الصلب
	صنع الأدوات المنزلية / المغناطيسات الدائمة

	الألمنيوم
	صنع الأدوات المنزلية / هياكل الطائرات

	الحجر الجيري
	صناعة الزجاج / الاسمنت

	الجير الحي
	صناعة الزجاج / الورق

	الجير المطفأ
	الأراضي الزراعية / تحضير المركبات

	الزجاج الليفي
	صناعة الملابس / أشرطة التسجيل

	زجاج البيركس
	أواني الطبخ / أدوات الطبخ

	الإسمنت
	المباني / الطرق


