منطقـــــــة أبوظبي التعليميـــــــــــــة
مدرسة المتنبي للتعليم الثانوي
مشــــروع  ...
العوامل المؤثرة في انتشار المادة بين جزيئات السائل
* عمل الطلاب :-
1- محمد فتحي شبل
2- محمود أسامة رضوان
3- خالد حماد الشاعر
4- عبد الرحمن إبراهيم
* من الصف :
الحادي عشر علمي / 1  
* للأستاذ :
محمد نجيب
* السنة الدراسية :
2009 – 2008 
المشروع الثاني: العوامل المؤثرة في انتشار المادة بين جزيئات السائل
المقدمة :

علم السوائل فرع من الفيزياء يختص بدراسة السوائل في حالتي السكون والحركة. وتنطبق بعض قوانين علم السوائل على كل من الغازات والسوائل بشرط تحقق ظروف معينة، مثل حالة الغازات عند انسيابها بسرعة ضعيفة أو عندما تكون غير منضغطة. ويقسم المتخصصون في الفيزياء أحيانًا دراسة السوائل إلى فرعين: علم السوائل الساكنة، لوصف سلوك السوائل في حالة السكون، وعلم حركة السوائل، وهذا يختص بدراسة سلوك السوائل أثناء حركتها.

يُدرّس علم السوائل ويُطبَّق في مجالين من مجالات التخصص الهندسية  وهما :-
الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية. ويستخدم المهندسون المدنيون مبادئ علم السوائل أساسًا لدراسة انسياب المياه في الأنابيب المفتوحة أو الممتلئة جزئيًا، كما يقومون بتصميم الجسور والسدود للتحكم في فيضان الأنهار والقنوات وشبكات الري والصرف، كما يصممون شبكات إمداد المدن بالمياه..


أما المهندسون الميكانيكيون، فيوجهون اهتمامهم أكثر لانسياب السوائل في الأنابيب الممتلئة تحت ضغط، كما يستخدمون مبادئ علم السوائل لتصميم آلات هيدرولية، مثل التوربينات والمكابح، وأجهزة قيادة السيارات ووحدات التحكم للطائرات وسفن الفضاء وكذلك أجهزة التشييد.

وتعمل آليات السوائل بضغط الماء أو بضغط أي سائل آخر، بينما تسير بعضها، مثل التوربينات بقوة سائل متحرك. والتوربينات عجلات كبيرة يمكنها تحويل الطاقة الكامنة للسائل إلى شغل يمكن استخدامه في إدارة مولد كهربائي أو في تأدية أي عمل آخر. وهناك أنواع من التوربينات تسير بالبخار أو بالغاز. كما يوجد نوع آخر من آلات السوائل تسمى المكابس الهيدرولية تعمل على زيادة ونقل القوة بوساطة سائل من مكبس إلى مكبس آخر أكبر منه. وتستخدم المكابس الهيدرولية في الصناعة لرفع الأحمال الثقيلة ولكبس القطع الفلزية. ويسمى أحد أنواع المكابس الهيدرولية رافعة السائل.

فكرة المشروع :
إثبات أن الجزيئات تنتشر بسرعة اكبر في حال درجة حرارة مرتفعة ... إثبات أن الضغط طردي مع درجة الحرارة.

الأدوات :
 3 أكواب ماء متساوية في الحجم . ... سخان ماء ....ثلج....حبر.

طريقة العمل :
نقوم بسكب كمية متساوية من الماء في 3 أكواب .. ثم نسخن الماء في الكوب الأول... ونضع قطعة ثلج في الكوب الثاني... ونترك الكوب الثالث تحت درجة حرارة الغرفة
ثم نضع في كل كوب ماء قطرة حبر .
نلاحظ سرعة انتشار الحبر في الأكواب.


الخلاصة والاستنتاج :

* نلاحظ أن انتشار نقطة الحبر أسرع في الماء الساخن و أبطأ في الماء البارد ... لان مع ارتفاع درجة الحرارة تزداد المسافة بين الجزيئات و بالتالي تزداد الطاقة الحركية و سرعة الانتشار و الضغط .
*العلاقة بين درجة الحرارة و الضغط علاقة طردية .
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