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منطقة العين التعليمية

مجلس ابوظبى للتعليم

مدرسة خليفة بن زايد
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الأهداف: 
1- معرفة كيفية صدأ الحديد.
2- معرفة تأثير الرطوبة والحرارة علي الحديد.
الأدوات:  
1- مسمار حديد

2- أسلاك نحاس

3- زيت

4- خل

5- ماء

6- ( 5 ) صحون
7- كاميرا لالتقاط الصور.
خطوات العمل:

1- وضع المسامير على المحارم .

2- في التجربة الأولي وضعنا الزيت .

3- في التجربة الثانية وضعنا الخل .

4- في التجربة الثالثة وضعنا الماء .

5- في التجربة الرابعة وضعنا الماء مع أسلاك النحاس .

6- في التجربة الخامسة لم نضع أي شي علي المسمار .

7- في التجربة السادسة وضعنا المسمار مع سلك ألمنيوم .
النتائج:
إن هذه المادة تسمى صدأ الحديد، وهي مادة حمراء، ضاربة إلى اللون البني، تتشكّل على سطح الحديد أو الصلب عندما يتعرّض للهواء الرطب، الذي يتألف أساساً من أوكسيد الحديد المائي، ويتكوّن الصدأ من اتحاد أوكجسين الهواء مع الحديد في عملية تُعرف بالأكسدة.
هذه المعادلة الكيميائية لتكوين الصدأ:
Fe (OH(2 + O2 -----> Fe2O3 + 2H2O
شروط حدوث صدأ للعنصر وجود الأكسجين والماء ، عملية الصدأ عملية كهروكيميائية تحدث عند السطح البيني للعنصر، يعتبر صدأ الحديد هو تفاعل الحديد مع الهواء الرطب لتكوين أكسيد متهدرت وتسمى هذه العملية بالتصدأ.
يحدث صدأ الحديد نتيجة تأين الحديد في الماء معطى أيونات الحديد الثنائية ، وبعد ذلك تختزل الإلكترونات الناتجة من تأين الحديد في الماء الأكسجين المذاب في الماء عند سطح الحديد إلى أيونات هيدروكسيل ، ثم تتحد أيونات الحديد الثنائية مع أيونات الهيدروكسيل ويتكون هيدروكسيد الحديد الثنائي وفى وجود الأكسجين والماء يتأكسد هيدروكسيد الحديد الثنائي إلى هيدروكسيد الحديد الثلاثي.
مشاكل أقتصادية:
تواجه معظم المصانع والمعامل التي يعتمد عملها على المكائن والأجهزة الكهربائية المعرضة للرطوبة والحرارة والبرودة لحالات الصدأ الذي يعرقل عمل المكائن وبالتالي يقل إنتاج المصانع للمواد المختلفةوبالتالي يقلل الأنتاجية.
طرق حماية المعادن من الصدأ:
وقاية المعادن من الصدأ باضافة عناصر سبيكية ، تتلخص في اضافة عناصر الى السبيكة مثل الكروم و النيكل الى الفولاذ لتشكيل الستانليسستيلو تمنع هذه العناصر الصدأ او تقلله ، أو بطلاء المعادن بالخارصين وهناك طرق عديدة لوقاية الحديد وغيره من المعادن من الصدأ كالوقاية بالطرق الغير معدنية بإستخدام الدهونات والطلاء البلاستيكية والغير عضوية.
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اليوم الثاني :
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اليوم الثالث :




الخاتمة
بعد أن وضحنا لكم ما هو الصدأ وكيف يتكون وما العناصر المكونة له وطرق إزالته ووقاية المعادن منه موضحين ذلك بالأدلة والصور، نتمنى أن تكونوا قد أستفتدتم ووصلتكم معلومات جديدة تفيدكم في حياتكم العلمية والعملية.
صور إضافية :

مسامير + زيت





مسامير + خل





مسامير + ماء





مسامير + سلك نحاس + ماء





مسامير





مسامير + سلك المنيوم





مسامير + زيت





مسامير + خل





مسامير + ماء





مسامير + سلك نحاس





مسامير





مسامير + سلك ألمنيوم





مسامير + زيت





مسامير + خل





مسامير + ماء





مسامير + سلك نحاس





مسامير





مسامير + سلك ألمنيوم








