
تلخيص: حفظ  الطاقـــة..





  قوة الاحتكاك: قوة تعاكس الحركة بين سطحين متلامسين.





تحدث قوة احتكاك بين دواليب القطار والسكة وبين القطار والهواء المحيط به...





# النظام المغلق: مجموعة أجسام تنتقل الطاقة فيما بينها.





عللي: 


يتحول جزء من الطاقة الميكانيكية في القطار إلى طاقة حرارية؟


_  بسبب قوى الاحتكاك.





الطاقة الكلية = (طاقة الوضع عند قمة أول تله)


الطاقة الحركية + الطاقة الحرارية +الطاقة الصوتية.





قانون حفظ الطاقة: قانون ينص على أن الطاقة لا يمكن إفناؤها..





* يتحول جزء من الطاقة دائما إلى طاقة حرارية غير مفيدة.





عللي:


الحركة الأبدية مستحيلة.


_ لأن جزء من الطاقة التي تستخدمها أي آلة يتحول لطاقة حرارية بسبب قوى الاحتكاك.





كفاءة الطاقة= كمية الطاقة المفيدة بعد التحويل مقسوم على كمية الطاقة قبل التحويل.





*كلما كانت كفاءة الآلة أكبر كانت الطاقة اللازمة للتشغيل الآلة أقل وكمية الطاقة المهدورة أقل.











 




















                                

















