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دولــــة الإمــــارات الــعربية المتحدة
وزارة الـــــــتربــــيـــــة و التــعلــــيـــم 
مدرسة الجرف للتعليم الثانوي للبنات
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                           مشروع  بعنوان:
صنع جهاز البارومتر
مقدم للمعلمة: 
من الطالبات

الصف: 


نبذة حول جهاز البارومتر:

البارومِتَر جهاز لقياس الضغط الجوي. تستخدم مراكز الأرصاد الجوية البارومتر لمعرفة التغيرات في ضغط الهواء. وكثيرا ما تعني هذه التغيرات أن الطقس سيتغير. ويمكن استخدام البارومتر أيضا لقياس الارتفاعات المختلفة حيث يقل الضغط الجوي كلما زاد الارتفاع.
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اخترع العالم الإيطالي إيفانجليستا توريشلي البارومتر عام 1643م. وكان جهاز توريشلي يتكون من أنبوب زجاجي طويل وضعه مقلوباً وهو مملوء بالزئبق، في كوب من الزئبق فانخفض عمود الزئبق في الأنبوب، وأصبحت قمته على ارتفاع 76سم فوق سطح الزئبق الذي في الكوب. وظل الزئبق ثابتا في الأنبوب نتيجة لضغط الهواء على سطح السائل في الكوب. وبذلك أثبت توريشلي أن الضغط الجوي يعادل تقريبا وزن عمود من الزئبق طوله 76سم. 

وتقيس البارومترات الحديثة الضغط الجوي بالمليمتر الزئبقي أو بوحدة تسمى البار تنقسم إلى ألف مليبار. والبار وحدة ضغط في النظام المتري، ويسجل العلماء معظم قياسات الضغط بالمليبار. فمتوسط الضغط الجوي عند مستوى سطح الأرض 1,013 مليبار، وهو يساوي 760ملم زئبقي.

ولمقارنة قياسات الضغط المأخوذة عند الارتفاعات ودرجات الحرارة المختلفة يُحوِّل العلماء هذه القياسات إلى القيمة التي تساوي الصفر المئوي عند سطح البحر.

أنواع البارومتر:

يوجد نوعان رئيسيان من البارومترات: الزئبقي والمعدني.
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الأدوات المطلوبة: 





* بالون 


*كوب زجاجي 


* رباط مطاطي 


* شريط لاصق 


 *قشة شرب


*قاعدة خشبية











الهدف من المشروع :


معرفة كيفية  صنع جهاز البارومتر





         توزيع الأدوار:


حصة: عمل المجسم وكتابة الاستناجات





أسماء : كتابة التقرير واحضار الادوات 





العمل جماعي في المجسم والتقرير 





أسم المشروع : صنع جهاز البارومتر





         خطوات العمل:





* مط البالون فوق الكوب وتثبته بالرباط المطاطي بإحكام .


* إلصاق طرف قشة الشرب في أعلى البالون و قص الطرف الأخر بشكل مدبب ليكون كمؤشر.


* تثبيت الكوب على القاعدة الخشبية بشريط لاصق.


* وضع مسطرة عموديا وتثبيتها بالقاعدة الخشبية بحيث تتلامس المسطرة مع طرف القشة الذي يعمل كمؤشر.


* تعليم مستوى قشة الشرب كل يوم وتسجيل تغير ضغط الهواء.








         الاستنتاجات:





*  عندما ينخفض الضغط الجوي يدفع الهواء الذي بداخل الكوب البالون صاعدا إلى الأعلى.





* عندما يرتفع الضغط الجوي يحدث عكس ما حدث عند انخفاض الضغط الجوي.





* عن طريق تحرك البالون فأنه يحرك معه المؤشر .
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