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ما الطاقة؟


*الطاقة هي المقدرة على بذل شغل.


* الشغل هو نقل للطاقة من جسم إلى آخر . مثال: من اليد إلى المضرب و من المضرب إلى الڪرة .


* يقاس ڪل من الشغل و الطاقة بوحدة الجول ((J)) .


* طاقة الحرڪة هي طاقة جسم ناتجة عن حرڪته.


* يمكن لطاقة الحرڪة أن تستخدم لبذل شغل . مثال: تسمح طاقة الحرڪة للمطرقة ببذل شغل على المسمار .


*وحدة طاقة الحرڪة "KE" هي الجول ((J)) .


                                                   2


 M V                                                   


* قانون طاقة الحرڪة                   _____________  = KE   .    
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* يرمز حرف M إلى ڪتلة الجسم بالڪيلوجرام . و يرمز حرف V  إلى سرعة الجسم بالمتر لڪل ثانية .


* علل : يڪون اصطدام السيارات أڪثر خطورة عند السرعات: لأن تأثير السرعة أڪبر بڪثير من تأثير ڪتلة الجسم على طاقة الحرڪة.


* الدليل أن تأثير الجسم أڪبر من تأثر ڪتلة الجسم على طاقة الحرڪة: هو أن في العلاقة الرياضية تربيعاً على السرعة.


* طاقة الوضع هي الطاقة الموجودة لدى أي جسم بسبب موقعه أو شڪله أو ظروفه.


* عند رفع جسم تڪون قد استخدمت قوة تعاڪس قوة الجاذبية الأرضية  ، تعطي الجسم طاقة وضع جذبية وتنقل طاقة الجسم عندما تبذل شغلاً عليه.


* يعتمد مقدار طاقة الوضع الجذبية لجسم على وزنه و على ارتفاعه عن سطح الأرض. 


* قانون طاقة الوضع الجذبية = الوزن × الارتفاع .


* يعبر عن الوزن بالنيوتن N  و عن الارتفاع بالمتر m  ,و وحدة طاقة الوضع الجذبية هي الجول J  .

















ملخص  الوحدة ((هـــ ))من كتاب العلوم الصف التاسع
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      *    طاقة الوضع الجذبية تساوي مقدار الشغل المبذول على الجسم لرفعه على ارتفاع معين .


طاقة الوضع الجذبية تساوي الشغل الذي يجب إن يبذله الجسم عندما يسقط من هذا الارتفاع .


الارتفاع بدءاً من أين ؟ بدءاً من سطح الأرض!


الطاقة الميڪانيڪية : مقدار الشغل الذي يمڪن لأي جسم أن يبذله بسبب طاقة حرڪته و طاقة و ضعه .


إن بقيت الطاقة الميڪانيڪية لجسم معين نفسها فإن ڪلا من طاقة الحرڪة أو طاقة الوضع للجسم يمڪن أن تزداد أو تنقص. 


الطاقة الميڪانيڪية "ME"  = طاقة الوضع "PE" + طاقة الحرڪة "KE" .


تبقى الطاقة الميڪانيڪية لجسم معين نفسها إلا إذا نقل الجسم جزءا من طاقته إلى جسم آخر .


سرعة الجسم تزداد خلال سقوطه نحو الأرض لأن طاقة وضعه تحولت إلى طاقة حرڪة.


صور للطاقة الحرڪية : الطاقة الحرارية , الطاقة الڪهربائية , الطاقة الصوتية .


صور لطاقة الوضع : الطاقة الضوئية , الطاقة النووية , الطاقة الڪيميائية .





تحولات الطاقة 











تحول الطاقة : تغير الطاقة من شكل إلى شكل أخر.


تتحول طاقة الحركة إلى طاقة وضع جذبية عندما يتحرك جسم ضد الجاذبية. 


عندما يبغ متزلج مقطع نصف دائري للأنبوب القمة ، تبلغ طاقة وضعه حدها الأقصى.


عندما يتزلج بالسرعة القصوى عند قاع المقطع نصف الدائري للأنبوب ، تبلغ طاقة حركته حدها الأقصى .


طاقة الوضع المرونية مثال آخر على طاقة الوضع.


عند بذل طاقة لشد جسم مرن تصبح هذه الطاقة طاقة وضع مرونية ، يخزن الجسم المشدود طاقة الوضع و عندما تتركه يعود إلى شكله الأصلي ، ويطلق طاقة وضعه المخزنة إلى طاقة حركة.


يستخدم جسم الإنسان الغذاء الذي يتناول الفرد ليحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حركة .


نستخدم تحولات الطاقة في أي شي نفعله.


الآلات تساعد على استخدام الطاقة وجعلها مفيدة .


يمكن تحويل الطاقة الكهربائية بسهولة إلى أشكال أخرى للطاقة .مثال:


المنبه | الطاقة الكهربائية------------> طاقة صوتية.


البطارية| طاقة كيميائية ------------> طاقة كهربائية.


المصباح| طاقة كهربائية -----------> طاقة ضوئية و طاقة حرارية .


الخلاط| طاقة كهربائية -------------> طاقة حركة و طاقة صوتية.


تحولات الطاقة في المجفف } تدخل الطاقة الكهربائية و تتحول إلى طاقة حركة , تتحول أيضاً الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية , تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة صوتية {.





حفظ الطاقة








قوة الاحتكاك هي قوة تعاكس الحركة بين سطحين متلامسين.


بسبب قوى الاحتكاك، يتحول جزء من الطاقة إلى طاقة حرارية خلال تحول الطاقة .


النظام المغلق هو مجموعة أجسام تنقل الطاقة فيما بينها فقط.


مثال على نظام مغلق : النظام المغلق للقطار المتعرج يتكون من السكة و العربات و الهواء المحيط به .


إذا جمعت طاقة حركة العربات عند القاع بعد أول تلة و الطاقة الحرارية الناتجة عن قوى الاحتكاك و الطاقة الصوتية الناتجة تحصل على مقدار للطاقة الكلية يساوي طاقة الوضع عند قمة أول تلة .


الطاقة تحفظ ولا تنفذ.


قانون حفظ الطاقة: قانون ينص على أن الطاقة لا يمكن استحداثها و لا إفناؤها لكن يمكن تحويلها من شكل إلى شكل آخر.


مجموع الأشكال المختلفة للطاقة داخل نظام مغلق يظل له دائماً المقدار الكلي نفسه للطاقة، ولا أهمية لعدد التحولات التي تحدث.


لا تحول للطاقة من دون طاقة حرارية.


عند تحول الطاقة يتحول جزء من الطاقة الابتدائية إلى طاقة حرارية.


الطاقة الحرارية الناتجة من قوى الاحتكاك خلال تحولات الطاقة ليست مفيدة.


عند تشغيل الآلات جزء من الطاقة المتحولة يتحول إلى طاقة حرارية ضائعة .


الآلة الأبدية تنتج مقداراً من الطاقة يساوي تماماً ما تأخذه. و ذلك مستحيل.


علل الحركة الأبدية مستحيلة: لأن جزءاً من الطاقة التي تستخدمها أي آلة تتحول إلى طاقة حرارية بسبب قوى الاحتكاك.


كفاءة الطاقة تمثل حاصل قسمة كمية الطاقة المفيدة بعد التحويل على كمية الطاقة قبل التحويل.


كلما كانت كفاءة الآلة أكبر كان الطاقة اللازمة لتشغيل الآلة أقل حيث ان كمية الطاقة المهدورة تكون أقل . 


كيف تزيد كفاءة السيارة: تقليل الاحتكاك حيث تقل الطاقة الضائعة عن طريق تغير شكلها إلى شكل انسيابي.








