مراجعة الفصل 13 
الكهرومغنطيسية
مراجعة المفردات والمفاهيم 

لإكمال الجمل التالية اختر المفردة الصحيحة من هذه المفردات: 

( المحرك الكهربائي ، المحول ، القوة المغنطيسية ، المولد الكهربائي ، القطب المغنطيسي ،الحث الكهرومغنطيسي ،  الكهرومغنطيسية  ) 

1 ــ كل طرف لقضيب مغنطيسي هو.... قطب.....

2 ــ يحول... المولد الكهربائي... طاقة الحركة إلى طاقة كهربائية.

3 ــ يحصل....الحث الكهرومغنطيسي....... عندما ينتج تيار كهربائي بتغيير المجال المغنطيسي 

4 ــ يسمى التفاعل بين الكهرباء والمغنطيسية......الكهرومغنطيسية..........

استيعاب الأفكار الرئيسة 
اختيار من متعدد

5 ــ المنطقة المحيطة بمغنطيس حيث يمكن للقوى المغنطيسية أن تعمل تسمى 

    أ ــ المجال المغنطيسي     ب ــ النطاق المغنطيسي      ج ــ القطب المغنطيسي    د ــ الملف اللولبي
6 ــ في داخل المروحة الكهربائية محرك كهربائي يحول:
    أ ــ طاقة الحركة إلى طاقة كهربائية                          ب ــ الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية 

    ج ــ  الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية                   د ــ الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركة 
7 ــ الطرف ذو العلامة المميزة لإبرة البوصلة يشير دوماً إلى:

   أ ــ القطب الجغرافي الجنوبي للأرض                        ب ــ القطب الجغرافي الشمالي للأرض  

   ج ــ القطب الجنوبي لمغنطيس ما                             د ــ القطب الشمالي لمغنطيس ما 

8 ــ الجهاز الذي يرفع فرق الجهد في حالة التيار المتناوب يسمى:

   أ ــ المحرك الكهربائي      ب ــ المولد        ج ــ المحول الرافع            د ــ المحول الخافض                                                   
 9 ــ يمكن زيادة شدة المجال المغنطيسي لملف لولبي عبر:

  أ ــ زيادة عدد لفاته                                               ب ــ زيادة شدة التيار الكهربائي 

  ج ــ إدخال لب من الحديد إلى الملف للحصول على مغنطيس كهربائي         د ــ جميع ما ورد أعلاه 

10 ــ علام تحصل عندما تقطع مغنطيساً قطعتين؟
  أ ــ على قطعة قطب جنوبي وقطعة قطب شمالي                       ب ــ على قطعتين غير ممغنطتين 

  ج ــ على قطعتين لكل منهما قطب شمالي وقطب جنوبي             ج ــ على قطعتي قطب شمالي    

إجابة قصيرة 
11 ـ قارن مبدأ عمل المحرك الكهربائي بمبدأ عمل المولد 

 مبدا عمل المحرك الكهربائي معاكس لمبدأ عمل المولد الكهربائي المولد الكهربائي يحول طاقة الحركة إلى طاقة كهربائية أما المحرك الكهربائي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة الحركة 

12 ــ لماذا تكون بعض قطع الحديد مغنطيسية أكثر من غيرها؟

    لأن نطاقات القطع المغنطيسية فيها تكون أكثر اصطفافاً أما نطاقات القطع الأقل مغنطيسية فتكون موزعة عشوائياً 
مهارات رياضية
13 ــ يرفع محول رافع فرق الجهد 20 مرة إذا كان جهد الملف الابتدائي 1200 V  فما فرق جهد الملف الثانوي 

	1200 V  X  20  =  24000 V


 تفكير ناقد 
14 ــ خريطة المفاهيم: استخدم التعابير التالية لتكوين خريطة مفاهيم ( الكهرومغناطيسية ، الكهرباء ، المغنطيسية ، الحث الكهرو مغنطيسي  ، المولد ، المحرك ) 
        
15 ــ تطبيق المفاهيم: ربحت في معرض علمي مصباحاً يدوياً علبته شفافة تمكنك أن تشاهد كيف يعمل عند عندما تضغط على المقبض تدور حلقة رمادية بين ملفين من الأسلاك أطراف الملفين موصلة بالمصباح يشع هذا المصباح عندما تضغط تكراراً على المقبض كيف يتم ينتج التيار الكهربائي لإضاءة المصباح ( ملاحظة تجذب الحلقة الرمادية مشابك من ورق ) 

       ينتج التيار الكهربائي بالحث الكهرومغنطيسي الحلقة الرمادية مغنطيس وعندما تدور حول نفسها ينتج عنها مجال مغنطيسي متغير بالنسبة للملفين ينتج تيار كهربائي مستحث في أسلاك الملفين فيضيء المصباح 

16 ــ تحديد العلاقات: أبواب النار أبواب تبطأ انتشار النار من غرفة إلى غرفة عندما تكون مغلقة في بعض الأبنية تبقى أبواب النار مفتوحة بواسطة مغانط كهربائية تتم السيطرة على هذه المغانط بواسطة نظام إنذار الحرائق في المباني لدى تحسس أي حريق تقفل الأبواب آلياً وضح لماذا تستخدم المغانط الكهربائية عوضاً عن المغانط الدائمة؟ 
    تستخدم المغانط الكهربائية عوضاً عن المغنطيس الدائمة لسهولة إيقاف المغانط الكهربائية عن العمل وعند توقف المغانط عن العمل تغلق أبواب النار 

17 ــ أدرس الملفات اللولبية المتماثلة و المغانط الكهربائية المبينة أدناه أي منها له المجال المغنطيسي القوى؟ وأي منها له المجال المغنطيس الأضعف؟ علل إجابتك

    المغنطيس الكهربائي ( ج ) له المجال المغنطيسي القوى فهو يحوي لب من الحديد ويمر فيه أشد تيار كهربائي الملف اللولبي ( أ ) هو الأضعف لأنه لا يحوي لب حديدي ويمر فيه تيار كهربائي أضعف 
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