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أنواع مقاييس الحرارة :

تقاس الحرارة بعدة مقاييس أهمها : 

[image: image5.bmp]
1 . المقياس السيليزي ـ ( المتري ) ( المئوي ) : وهذا المقياس هو الدارج بين الناس والذي نسمعه ونقرأه في نشرات الأحوال الجوية ، ويرمز له بـ : ( C ) .وينقسم إلى 100 قسم .

2 . المقياس الفهرنهايتي : وهو المقياس العرفي الأمريكي ، والعالم الآن في الطريق إلى الاستغناء عن هذا المقياس . ويرمز له بـ : ( F ) . وينقسم إلى 180 قسم .

3 . مقياس كلفن ( المقياس المطلق ) : وهو لقياس درجات الحرارة المتدنية جداً . ويرمز له بـ ( K ) .
المقارنة بين المقياس المئوي ( السيزي ) و الفهرنهايتي :- 
	مواقف حياتية
	المقياس المئوي (السيلزي)
	المقياس الفهرنهايتي

	العواصف الثلجية
	0
	32

	المياه المغلية
	100
	212

	طقس الشواطىء
	23
	78

	الزراعة
	30
	80

	السياحة
	40
	95

	صيد الأسماك
	25
	79

	الرمز
	C
	F

	اسم المبتكر
	أندرس سيلسيوس
	جبريل دانييل فهرنهايت


لماذا يستخدم العلماء المقياس المئوي ( السيلزي ) بشكل أكبر من المقياس الفهرنهايتي ؟  
# أسهل استخداما من الفهرنهايتي .
# يعطي قياسا أدق .
الدول الأكثر استخداما لمقياس المئوي ( السيلزي ) هي : دول العالم 
الدولة الأكثر استخداما لمقياس الفهرنهايتي هي : أمريكا  
القاعدتان التي نستطيع بهما تحويل من درجة المئوية إلى درجة فهرنهايتي و بالعكس هما :
$ تحويل من الدرجة المئوية إلى الدرجة الفهرنهايتي :

                        +32 9×c
                                   5                                  
$ تحويل من الدرجة الفهرنهايتي إلى الدرجة المئوية : 

                 
5×f-32))
           9      
الدولة التي اخترتها هي هولندا
الطقس في هولندا :-

درجات الحرارة المسجلة تاريخيا في هولندا :

    @ الأحد =    16 – 26                   

    @ الأثنين =   16 – 28 
    @ الثلاتاء=   17 – 31 

   @ الأربعاء=   18 – 31 

أعلى درجة حرارة في هولندا = 40ْ مئوية 

و أدنى درجة حرارة هي = صفر و تحت الصفر ْ مئوية 

درجات الحرارة الشهرية في هولندا :
	    الشهور 
	أعلى درجة حرارة
	أدنى درجة حرارة

	يوليو
	35
	22

	أغسطس
	32
	20

	سبتمبر
	28
	18

	أكتوبر
	26
	16
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درجات الحرارة الفصلية في هولندا :
	    الفصول 
	أعلى درجة حرارة
	أدنى درجة حرارة

	الشتاء 
	6
	تحت صفر

	الصيف
	38
	28

	الربيع
	30
	20

	الخريف 
	26
	15



الهدف من المشروع : 
@- معرفة حالة الطقس .
@- معرفة الفرق فيما بين المقياس المئوي ( c ) و الفهرنهايتي .

@- التعرف على كيفية تحويل درجات الحرارة المئوية ( السيلزي ) و الفهرنهايتي و بالعكس . 


في الختام أتمنى أن ينال المشروع إعجابكم
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تحت اشراف منتدى تعلم لاجل الامارات
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