مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الثانوي                الحث الكهرومغناطيسي
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)ب ) يبين الشكل المجاور تغيرات كل من فرق الجهد الكلي وشدة التيار لدائرة تيار متردد بدلالة الزمن. بالاعتماد على الشكل أجب عما يلي:
1- ما مقدار زاوية فرق الطور بين الجهد الكلي والتيار؟
…………………………………………………………………………………………
2- أذكر العناصر المحتملة التي يمكن أن تشتمل عليها الدائرة.
………………………………………………………………………………………………………

	
[image: ]
[image: ]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

 (
A
V
e
=25V
X
L
 = 60
.0
R=20.0
 20.0
X
C
 = 
45.0
)أولاً :  ) بالاعتماد على البيانات الموضحة على دائرة التيار المتردد المجاورة احسب: 
1- المعاوقة الكلية للدائرة.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2- قراءة الأميتر.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ب ) ملف حلزوني به ( 600) لفة ومساحة مقطعه ( 4.0×10-4m2) قلبه من الحديد ومعامل حثه الذاتي ( 0.50H ) ويمر به تيار شدته ( 0.50A ). احسب :
1-  طول الملف.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2- متوسط القوة الدافعة الكهربائية المستحثة المتولدة في الملف إذا انعدم التيار المار فيه خلال ( 0.25s ).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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)ثانياً : ) الشكل المجاور يعبر عن رسم تخطيطي لمحول كهربائي صممه متعلم كمشروع في مادة الفيزياء. اعتماداً على الشكل أجب عما يلي
1- ما نوع المحول ؟  …………………………………………………………………………………
2- في أي من ملفي المحول تكون شدة التيار أقل؟ ………………………………………
3- ما المبدأ العلمي الذي يعمل على أساسه المحول؟ ………………………………………………………………………………………
ب ) محول كهربائي عدد لفات ملفه الإبتدائي ( 500 ) لفة وعدد لفات ملفه الثانوي ( 200 ) لفة. إذا وُصل ملفه الإبتدائي بمصدر للتيارالمتردد جهده ( 10.0V )، فاحسب فرق الجهد بين طرفي ملفه الثانوي.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ) ملف مستطيل الشكل يحتوي على ( 240 ) لفة ومساحة مقطعه ( 1.2×10-3m2 ) وضع في مجال مغناطيسي منتظم شدته         ( 0.40T ) بحيث يكون مستوى الملف عمودي على اتجاه المجال. إذا انعدم المجال المنطيسي خلال ( 0.50s) فاحسب متوسط القوة الدافعة الكهربائية المستحثة في الملف.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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)ثالثاً : ) يبين الشكل المجاور ملفاً حلزونياً قلبه من الحديد يتصل مع مصباح كهربائي وبطارية وبالقرب منه مغنطيس قوي. ما التغيرات التي تطرأ على درجة سطوع المصباح في كل من الحالات التالية:

1- إذا قُرِّبَ المغنطيس نحو الملف ؟ ………………………………………………………………………………………………………………
2- إذا ضُغطت لفات الملف ليصبح طول الملف ( 0.50m ). ………………………………………………………………………………
3- إذا سُحب القلب الحديدي من داخل الملف. .………………………………………………………………………………………………
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