
نموذج للمهمة
التابعة للتقيم المستمر الموضوعة من قبل مجلس ابوظبي للتعليم
للصف العاشر والحادي عشر علمي
      مادة الكيمياء
التحقق وفق المنهج العلمي
        فكر خالد في كيفية تأثير درجة الحرارة على صدأ الحديد، فقام بإجراء الاستقصاء التالي:
السؤال:
        كيف تؤثر زيادة درجة الحرارة على سرعة تكون صدأ الحديد؟
التنبؤ:
      " كلما زادت درجة الحرارة يزداد تكون صدأ الحديد"
المواد والأدوات المستخدمة:
· مسامير حديد متساوية في الحجم.
· حوض ماء مزود بثيموستات.
· مصدر حرارة.
· أنابيب اختبار.
· ميزان حرارة.
· ماء مقطر.
· ثلج.
طريقة العمل:
· قام خالد بتنظيف المسامير جيداً؟
· وضع مقدار (10 mL) من الماء المقطر في 4 أنابيب اختبار مرقمة.
· وضع مسمار واحد في كل أنبوبة من أنابيب الاختبار وأغلق الأنابيب بواسطة سدادات مطاطية.
· قام بوضع الأنابيب في أحواض ماء بدرجات حرارة مختلفة (0.0 °C, 25°C ,70°C ,100°C) . 
· انتظر إلى اليوم التالي ولاحظ النتائج وسجلها
· كرر خالد التجربة 4 مرات وسجل نتائجة في الجدول التال
	الأنبوب
	درجة الحرارة °C 
	محاولة 1
	محاولة 2
	محالة 3
	محاولة 4

	1
	0.0
	لم يلاحظ الصدأ
	لم يلاحظ الصدأ
	لم يلاحظ الصدأ
	لم يلاحظ الصدأ

	2
	25
	صدأ قليل
	صدأ قليل
	صدأ قليل
	صدأ قليل

	3
	70
	صدأ بكمية أكبر
	صدأ بكمية أكبر
	صدأ بكمية أكبر
	صدأ بكمية أكبر

	4
	100
	نسبة الصدأ كبيرة نسبياً
	نسبة الصدأ كبيرة نسبياً
	نسبة الصدأ كبيرة نسبياً
	نسبة الصدأ كبيرة نسبياً


من دراستك للاستقصاء الذي قام به خالد أجب عن الأسئلة الاتية:
11- ما المتغير الذي تم قياسة في هذه التجربة.........نسبة تكون الصدأ ...........................................(درجة واحدة)
2- ما المتغير الذي تم تثبيته وضبطه في هذه التجربة............ثبيت حجم الماء   والمسمار وكتلته .................... (درجة واحدة)
3- ما المتغير الذي تم التحكم به وتغييره ............................درجة الحرارة ........................ (درجة واحدة)
4- ما الاستنتاج الذي توصل إليه خالد من هذا الاستقصاء............تزداد نسبة الصدأ بزيادة درجة الحرارة ......................... (درجتان)

5-حدد عامل واحد من العوامل المسببة  في زيادة نسبة الخطأ في التجربة مع ذكر السبب وقدم اقتراح كيف ..................(درجتان)
 يمكن التقليل من نسبة الخطأ في التجربة                                     
................تحريك الأنابيب  بطريقة مختلفة ..........................يمكن تقليل الخطأ  بتثبيت الأنابيب..................
التخطيط للاستقصاء:
            من المعروف ان سبائك  هي خليط من معادن ذات الخواص الفلزية, مثال ذلك الصلب(الحديد والكربون), النحاس الاصفر(النحاس والزنك) البرونز(النخاس والفصدير). وتستخدم السبائك في التطبيقات الخاصة  مثل: وسائل النقل المختلفة البرية والجوية والبحرية  والجسور ونابيب نقل الغاز والخ.....
        فكر خالد  في التحقق من  اختلاف نسبة معدل الصدأ في السبائك المختلفة المعادن. 
السؤال الجديد:
          هل نسبة تكوين الصدأ مختلفة بين الانواع المختلفة من السبائك؟
ضع خطة لهذا الاستقصاء للإجابة على السؤال السابق.
الفرضية:..............تختلف نسبة الصدأ بإختلاف أنواع السبائك ........................(درجتان)
التنبؤء:.........أتوقع أن تختلف نسبة الصدأ بإختلاف أنواع  السبائك .............................................(درجتان)
المواد والأدوات:                                                                                                          (درجتان)
ثلاث أنواع  سبائك متماثلة في الحجم والشكل ولكنها مختلفة في النوع 
أنابيب اختبار   متساوية في الحجم 
ماء مقطر    -  ثلاث أحواض مائية  متماثلة في الحجم 
طريقة العمل:                                                                                                          (ثلاث درجات)
· تنظيف السبائك جيداً 
· وضعها في الأحواض وغمرها بنفس الحجم من الماء المقطر 
· إحكام وإغلاق الأحواض 
· وضعها في نفس البيئة وبنفس الوضعية ( على المستوي الأفقي ) 
· تركها لمدة أسبوع وتسجيل النتائج والملاحظات كل يوم في نفس الوقت 
· تكرار التجربة عدة مرات                     - تحليل النتائج والتوصل إلى الإستنتاج
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