المهمة 
التابعة للتقييم المستمر الموضوعة من قبل مجلس أبوظبي للتعليم

للصف العاشر / الفصل الثاني
     مادة الفيزياء
أولاً: التحقق وفق المنهج العلمي
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تساءلت مجموعة من طلبة الصف العاشر، سالم وخلفان وأحمد، حول تأثير قوة الشد المؤثرة في شريط مطاطي متجانس على الاستطالة الحادثة فيه ( الزيادة في الطول ) عند درجة حرارة الغرفة وذلك بحيث يبقى الشريط محافظاً على شكله وصفاته عند إزالة القوة المؤثّرة فيه. لمعرفة ذلك قاموا بإجراء التحقق التالي:
السؤال: كيف تتغير الاستطالة عند زيادة القوة المؤثرة في الشريط المطاطي؟
الفرضيّة: كلما زادت القوة المؤثرة في الشريط المطاطي زادت الاستطالة الحادثة فيه.
الأدوات والأجهزة اللازمة لإجراء التحقق:
· مجموعة كتل
· حامل كتل
· شريط مطاطي بمؤشر
· مسطرة مدرجة بالمليمتر ( mm ) 
خطوات العمل:
1. قامت المجموعة بتثبيت أحد طرفي الشريط المطاطي بحامل وجعل الطرف الآخر له حرّاً ويتدلى في وضع رأسي، كما في الشكل (أ).
2. علق سالم حامل الكتل بالطرف الحر للشريط، وعندما استقر الشريط والحامل عاير الجهاز بتحريك المسطرة المرفقة مع الجهاز إلى أن انطبق المؤشر عند العلامة ( 0 ) من تدريجها. 
3. أضاف سالم إلى الحامل قالباُ معدنيا ثقله ( 0.60N )، أي أنه أثر على الشريط بقوة شد نحو الأسفل مقدارها ( 0.60N )  وعند استقرار مؤشر الشريط سجل الاستطالة الحادثة فيه في الجدول أدناه، ثم أزال الثقل عن الحامل. 
4. كرر بقية أفراد المجموعة على التوالي الخطوة السابقة ، وسجّلوا قياساتهم في الجدول نفسه.
5. كررت المجموعة الخطوتين ( 3 ، 4 ) باستخدام قالبٍ آخر يزيد ثقله عن ثقل القالب السابق بمقدار  (0.60 N) لأربع مرات إلى أن صار ثقل القالب المستخدم ( 3.00N ).
البيانات:    عند تنفيذ الخطوات، حصلت المجموعة على البيانات المبيّنة في الجدول التالي:
	3.00 N
	2.40 N
	1.80 N
	1.20 N
	0.60 N
	القوة المؤثّرة (الثقل المضاف)

	24
	20
	16
	9
	5
	قياس سالم
	استطالة الشريط
(mm)

	25
	21
	15
	9
	4
	قياس خلفان
	

	25
	21
	15
	10
	5
	قياس محمد
	

	25
	21
	15
	9
	5
	متوسط القياسات
	


تحليل البيانات:
1. حدد المتغيّر الذي تمّ قياسه في هذا التحقق.
....................................................................................................................................................  [ 2 ]
2. لماذا تم قياس الاستطالة الناتجة عن قوة ما بأخذ ثلاث محاولات ثمّ حساب متوسطها؟  
....................................................................................................................................................  [ 2 ]                                                                                          
3. هل الفرضية صحيحة ام خطأ؟ علل اجابتك.
................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................   [ 2 ]
4. تنبأ مقدار الاستطالة التي يمكن أن تحدث للشريط إذا أثّرت علية قوة (3.90 N)، واكتبه. 
….....................……….………………………………………………………………………………………………………………………..   [ 2 ]
ثانياً:   التخطيط للتحقق
تساءلت المجموعة عن أثر زيادة طول الشريط المطاطي على مقدار استطالته. صمّم تجربة عملية لتتحقق من ذلك بحيث توضّح من خلالها الآتي:
            ((   الأدوات والمواد اللازمة وخطوات العمل وجمع البيانات وكيفية عرضها   )) 
5. الأدوات والمواد اللازمة.                                                                                                                       [ 3 ]
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
6. خطوات العمل.                                                                                                                                 [ 3 ]
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
7. حمع البيانات (المتغيّر المراد قياسه وطريقة قياسه).                                                                          [ 3 ]
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
8. عرض البيانات.                                                                                                               [ 3 ]
.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 
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