*تقرير مشروع : (البعد البؤري للعدسات) 
*المادة : الفيزياء 
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*عمل الطلاب : 

1- إسماعيل صبحي 

2- سيف حمدان 

3- أحمد مفتاح 

4- راشد علي 

5- محمد سليمان
*الصف: العاشر \2
(العدسات)
[image: image7.jpg]



الهدف: 
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التعرف على خصائص  العدسات وقياس البؤرة لعدة عدسات.

الأدوات:

1- مسار.

2- مثبت عدسات عدد2
3- لاقط عدسات عدد 4
4- مصدر ضوئي.
5- شاشة.
6- عدسة محدبة.
7- عدسة مقعرة.
8- مسطرة.
(النظرية)
الضوء ينكسر عند مروره من وسط الى وسط آخر مختلف اذ أن هذه الخاصية جعلت الضوء يستخدم في أكثر من مجال.

وتستخدم العدسة المحدبة لتجميع الضوء وإضهار صورة حقيقية عندما ينتقل الضوء من الهواء الذي له معامل انكسار (n=1) الى الزجاج الذي له معامل انكسار (n=1,5) وعودته الى الهواء وتظهر هذه الصورة على الشاشة، بينما العدسة المقعر تظهر صورة خيالية والتي لا يمكن جمعها على شاشة، وهناك خاصية للعدسات وبؤرتها (F).
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البعد البؤري للعدسة يعطى بالعلاقة التالية:
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حيث ان 
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 هي بعد الجسم عن العدسة، di بعد الصورة عن العدسة، وعندما يكون الجسم بعيدا الى المالانهاية عن العدسة فإن بعد الصورة والبعد البؤري يكونان متساويان.
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3 Diverging Lens Arrangement




*وبالنسبة للعدسات المستخدمة في هذه التجربة فإن البعد البؤري (f) يكون أقل من 30 سم وبعد الجسم اكبر من 20 مترا وتعتبر هذه المسافة كبيرة.

والطريقة المناسبة لقياس البعد البؤري للعدسات  المحدبة هي طريقة البعد البؤري المتماثل. وعندما يكون بعد الجسم أو الصورة عن العدسة أكبر من البعد البؤري بأربع مرات (4f) فإن البعد البؤري يعطي بالعلامة التالية:
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اذ ان هذه المعادلة مشتقة من العلامة (1) عندما يتغير بعد الجسم والصورة مع ثبات البعد البؤري.

*طريقة عمل التجربة:

*الجزء الأول:

 قياس البعد البؤري لعدسة محدبة.

هنالك ثلاثة طرق لحساب (f) وبعد ذلك سيتم المقارنه بين هذه القيم.

1. بإستخدام المسافة بين الجسم والعدسة

2. بإستخدام المعادلة (1)
3. بإستخدام المعادلة (2)
الطريقة (أ): ثبت الجسم على بعد d0 من العدسة ثم حرك الشاشة حتى تحصل على صورة واضحة للجسم.

2- قس المسافة بين الشاشة والعدسة (di) واذا كانت do كبيرة بالمقارنة مع di فإن di=f، هل الصورة مقلوبة مكبرة ومعكوسة.

الطريقة (ب) 3- ثبت العدسة والمصدر الضوئي والشاشة على المسار كما في الشكل (1) بحيث تكون على نفس الاستقامة حتى تحصل على صورة للجسم ثم قس المسافة do، di ثم احسب f.

4- على كل طالب اجراء المحاولة (3) مرتين على الاقل مع حساب المعلومات المطلوبة.

الطريقة (ج) (5) ضع الادوات كما في الشكل (1) وقرب المصدر الضوئي قدر الامكان الى حافة المسار وقرب الشاشة الى المصدر الضوئي قدر الامكان.

6- تلاحظ وجود اكثر من عدسة تظهر صورة واضحة، صورة صغيرة ومضيئة والصورة الأخرى كبيرة ومعتمة، جد واحسب موقع الصورتين واحسب f,d,P. 

7- قارن بين الابعاد الثلاث لكل طريقة.

الجزء الثاني:

حساب البعد البؤري للعدسة المقعرة

 في هذا الجسم سيتم استخدام الصورة الحقيقية (IC) كجسم خيالي (OD).

8-أوجد الصورة الناتجة عن العدسة المحدبة (IC) على الشاشة كما في الشكل (3) وسجل بعد هذه الصورة حيث تستخدم هذه الصورة كجسم خيالي للعدسة المقعرة (OD).

9- ضع العدسة المقعرة بين العدسة المحدبة IC وأوجد الصورة والحقيقية على الشاشة وذلك بتحريك العدسات والشاشة وسجل بعد الصورة عن العدسة المقعرة والشاشة (ID).
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10- أحسب di, do واحسب البعد البؤري للعدسة المقعرة.

11- على كل طالب اعادة النقاط 8،9،10 مرتين على الاقل ( المقارنه).

12- عرف (do) = V و (di) = W، احسب f من المعادلة التالية:               
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13- احسب الخطأ المئوي في ايجاد f بين المعادلة (1) والمعادلة (3).

الجزء الثالث: التكبير


[image: image5.wmf]ho

hi

m

=

                (4) 
ضع الاجزاء كما في الشكل (4) وسجل بعد الجسم والعدسة والشاشة وقس ho,hi واحسب m,di,do.

14- ضع f=do واوجد di.

15- ضع 
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 واوجد di واحسب m.

16- ضع doCf ماذا تلاحظ.
*ما رأيك بالمشروع( اختر) :-    ( أو (
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