· المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أفضل الصلاة والتسليم عليه أما بعد :-   كل شخص منا يستعمل الكهرباء بشكل يومي مستمر . فلذلك قررنا نحن مجموعة من طلاب الصف الثاني عشر العلمي بعمل مشروع بسيط له علاقة وثيقة بالكهرباء والتوصيل . المشروع مربوط بعلم الجيولوجيا والفيزياء وهذا الشيئ يعتبر مميزاً بالنسبة لنا ؛ إذ أنه سوف ينمي عقولنا في جهتين علميتين . المشروع عتبر ذو أهمية فائقة لانه يعتمد على كمية الأملاح والمواد الموصلة للكهرباء في كل نوع من التربة ، وسوف يتم إجراء هذه القياسات إعتماداً على أجهزة إلكترونية متعلقة بعلم الفيزياء . والفائدة من هذا المشروع هي معرفة أي أنواع التربة أكثر خصوبة وكما نعلم أن التربة كلما كان بها مواد غذائية ومعادن أكثر كلما زادت خصوبتها وكما قلنا آنفاً أن بعض هذه المواد الغذائية موصلة للكهرباء فلذلك ارتبط المشروع بجهتين علميتين .
· الأدوات المطلوبة
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- 200g of sand –  200g من الرمال 
- 200g of clay --  200g من طين 
- 400g of loam –  400g من الطفال 
- 50ml of liquid fertilizer --  50 ml من الأسمدة السائلة 
- 800ml of water --  800ml من المياه 
- 4 beakers -- 4 أكواب 
- 1 DC12V battery --  بطارية 12V 
- 3 jumper wires with crocodile clips at both ends --  3 أسلاك العبور مع مقاطع التمساح ( الماسك ) على طرفي الأسلاك
- 2 copper electrodes --  2 أقطاب النحاس 
- 1 miliammeter --  مليميتر
- 1 digital weighing scale --  مقياس رقمي للوزن
- 1 measuring cylinder --  كأس زجاجي للقياس 
- 1 ruler --  مسطرة
- 1 clock --  ساعة للوقت
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· خطة العمل
1- تجفيف العينات في الفرن لإزالة الرطوبة .
2- وضع شريط لاصق على 4 أكواب يحمل نوع كل تربة . 
3- قياس كمية 200g من كل عينة وإضافة 200ml من الماء في كل عينة ، وإضافة 50ml من الأسمدة السائلة إلى الدورق .
4- ترك العينات لمدة 30 دقيقة لكي تمتص عينات التربة المياه جيداً .
5- وضع قطبين النحاس إلى كل عينة وتوصيلهما ببطارية 12V لقياس التيار الكهربائي وتسجيل البيانات في الجدول التالي حيث تم قياس درجة التوصيل بالميلي أمبير miliampere  .
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· النتائج 
إتضح لنا من النتائج أن الطفل المختلطة مع لاأسمدة السائلة لها درجة التوصيل الكهربائي الأعلى عن بقية العينات . 
والرسم البياني يوضح ذلك :-  
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· المراجع
كيفية قياس الموصلية التربة؟ - http://www.ehow.com/how_5901417_measure-soil-conductivity.html -- http://www.ehow.com/how_5901417_measure-soil-conductivity.html 

From the soil up – conductivity - http://www.fromthesoilup.com.au/soil/conductivity من يصل التربة -- الموصلية -- http://www.fromthesoilup.com.au/soil/conductivity 

Testing the soil conductivity - http://www.eutechinst.com/techtips/tech-tips22.htm اختبار الموصلية التربة -- http://www.eutechinst.com/techtips/tech-tips22.htm 
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