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(أ) وفق محتواها: 
1) الخرائط الطبيعية: هي الخرائط التي تمثل الظواهر الطبيعية التي خلقها الله .
ومنها : 
1.خرائط التضاريس.( 2.)خرائط المناخ(3).خرائط النبات الطبيعي
4 .خرائط التربة: تعرض أنواع التربة.

2.الخرائط البشرية: هي الخرائط التي تعرض الظواهر البشرية التي تتصل بالإنسان ونشاطه.
ومنها : 
1. خرائط السكان.
2. الخرائط السياسية. 
3. الخرائط الاقتصادية.
4.الخرائط التاريخية.

مقياس رسم الخريطـــة

مقياس الرسم : هو النسبة بين أي مسافة على الخريطة وبين المسافة الحقيقية لها على سطح الأرض . 

أشكال مقياس الرسم:
1. مقاييس الرسم العددية : 
أهمها : 1. مقياس الرسم الكتابي 
2. مقياس الكسر البياني 
3. مقياس النسبة 
2. مقاييس الرسم التخطيطية: 
أهمها: 1. المقياس الخطي: هو عبارة عن خط مستقيم يتم رسمه على الخريطة.

استخدامات مقياس الرسم:
1. قياس المسافات 
2. حساب المساحات على سطح الأرض

كيفية استخدامات مقياس الرسم:
(1) قياس المسافات المستقيمة :
1. باستخدام المقاييس العددية 
* تقاس المسافة المطلوبة على الخريطة بالمسطرة ( بالسنتيمترات )
* تضرب المسافة × مقلوب مقياس الرسم 
مثال : أذا كانت المسافة المقاسة = 5 سم , ومقياس الرسم على الخريطة  100000:1
أذاً ( 5 × 100000 = 500000سم أي تساوي 5 كم )
2. باستخدام المقياس الخطي 
يستخدم المقياس الخطى بكثرة على الخرائط لأنه يظل صحيحاً

(2) قياس المسافات المتعرجة

(3) قياس المساحات على الخريطة :
* يتم قياس طول الخريطة وعرضها ويتم تحويلها إلى طول وعرض حقيقي باستخدام مقياس الرسم .
- الطول الحقيقي = الطول المقاس على الخريطة × مقلوب مقياس الرسم
- العرض الحقيقي = الطول المقاس على الخريطة × مقلوب مقياس الرسم
- المساحة الحقيقية = الطول × العرض
* يتم قياس منطقة داخل الخريطة أذا اتخذت شكل هندسي منتظم مثل ( المربع , المستطيل , المثلث , الدائرة )
مثال: - مساحة المستطيل = الطول × العرض
مساحة المربـع = طول الضلع × نفسه
مساحة المثلـث = نفسه × طول القاعدة × عرض الارتفاع

( 4 )
رموز الخريطـــة
الرموز : هي عبارة عن خطوط أو نقاط أو دوائر أو ألوان أو حروف هجائية أو رسوم مبسطة تستخدم لتمثيل الظواهر على الخريطة . 
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	1. رموز نقطية

	2. رموز خطية

	3. رموز مساحية

	      4. رموز على شكل رسوم مبسطة




خطوط الطول ودوائر العرض

خطوط الطول : هي خطوط وهمية على شكل أنصاف دوائر تتلاقى جميعها عند نقطتين القطبين ومتساوية في أطوالها وغير متوازية . 
- تبدأ خطوط الطول من خط ( صفر ) الزى يمر بمرصد ( غرينتش ) ويقع في مدينة ( لندن ) فسمى بـ ( خط غرينتش ) أو خط الطول الدولي .
- يبلغ عدد خطوط الطول 360 خطاً .
- يقع 180 خط طول شرق غرينتش 180 خط طول غرب غرينتش .
- ينطبق خط طول 180 شرقاً و180غرباً ليكونا معا خطاً واحد .

أهمية خطوط الطول:
* تعيين المواقع على سطح الكرة الأرضية شرقاً وغرباً .
* التعرف عل الزمن وفروق الوقت بين الأماكن .

دوائر العرض: هي خطوط وهمية ترسم على نموذج الكرة الأرضية .
* تبدأ من الدائرة الاستوائية التي تنصف الكرة الأرضية إلى قسمين متساويين شمالي و جنوبي .
* يبلغ عدد دوائر العرض ( 180) دائرة عرضية .
* رسم الجغرافيون إلى الشمال والجنوب من الدائرة الاستوائية ( دوائر وهمية ) موازية لها .

دوائر العرض الرئيسية: 
* عدد دوائر العرض شمال خط الاستواء ( 90) دائرة عرضية وتميز بحرف (ش) .
* عدد دوائر العرض جنوب خط الاستواء ( 90) دائرة عرضية وتميز بحرف (ج) .


( 6 )
أهمية دوائر العرض: 
* تعين مواقع الأماكن .
* معرفة المناخ على سطح الكرة الأرضية .

استخدامات خطوط الطول ودوائر العرض : 
* تحديد المواقع * تحديد المسافات . * معرفة الزمن .

• تحديد المواقع : أ ) لتحديد موقع مدينة أو نقطة ب) لتحديد مواقع القارات والدول

• تحديد المسافات 

• معرفة الزمن

 ( 7 )
حساب الزمن ( الوقت)
* يمكن التعرف على الزمن باستخدام القاعدة : 
1) إضافة فرق الزمن أذا كان المكان أو المدينة المطلوب معرفة وقتها تقع جهة الشرق . 
2) طرح فرق الزمن أذا كان المكان أو المدينة المطلوب معرفة وقتها تقع جهة الغرب. 

