مراجعه الفصل
الشغل و الآلات
	-الشغل : هو قياس للطاقة اللازمة لتطبيق قوة معينة لتحريك جسم مسافة محددة باتجاهها.
القدرة : هي المعدل الذي يبذل فيه الشغل.
2- الرافعة : آلة بسيطة مكونة من ساق ترتكز على نقطة ثابتة.
المستوى المائل:آلة بسيطة مكونة من سطح مستقيم مائل.
3-الدولاب والمحور آلة بسيطة مكونة من جسمين دائرتين مختلفي القطر لهما نفس المركز.
البكرة آلة بسيطة مكونة من دولاب ذي محيط مجوف يمر حوله حبل أو سلك.
4-ج
5-أ
6-ب
7-أ
8-د
9-ج
10-رافعتان من النوع الأول وإسفينان
11- عندما ترفع كيساً من المشتريات، يتحرك الكيس في اتجاه القوة. لكن عندما تحمل كيساً وتسير تكون حركتك إلى الأمام عمودية على القوة التي تطبقها إلى أعلى لحمل الكيس ، لذلك قد بذلت شغلاً على الكيس .
12- يتسبب الاحتكاك الناتج من تشغيل القطع المتحركة للآلات في خسارة جزء من الشغل المبذول على شكل حرارة.
13- تعتمد الفائدة الميكانيكية للرافعات من النوع الأول على الموقع نقطة الارتكاز. إذا كانت نقطة الارتكاز أقرب إلى الحمل منها إلى القوة المطبقة،تكون الفائدة الميكانيكية أكبر من واحد. إذا كانت نقطة الارتكاز في منتصف المسافة تماماً بين الحمل والقوة المطبقة، تكون الفائدة الميكانيكية 1. إذا كانت نقطة الارتكاز أقرب إلى القوة المطبقة منها إلى الحمل، تكون الفائدة الميكانيكية أقل من واحد.
14- أ. الشغل 1000×10=10000
ب. القدرة 10000÷100= 100
15- الفائدة الميكانيكية 35÷7=5-( 
17- لايوجد في الروافع قطع متحركة كثيرة، لذلك لا ينتج منها احتكاك بالقدر الذي ينتج من الآلات الأخرى
18-الشغل الناتج للآلة أقل بكثير من الشغل المبذول. مما يدل على أن قوة الاحتكاك بين أجزاء الآلة المتحركة كبيرة
19-تسمح الطريق المتعرجة بأن يتوزع الشغل اللازم لتسلق التلة على مسافة أطول، ما يتطلب قوة أقل
20-هذه الحالة يكون فيها الاحتكاك مفيداً. إنه يزيد قوة جر عجلات السيارة على طريق ويمنعها من الانزلاق في أثناء الدوران .إن تخفيض قوة الاحتكاك على طرقات متعرجة يجعل القيادة عليها خطرة 
21- الفائدة الميكانيكية للإسفين هي حاصل قسمة طوله على سمكه الأقصى. تحدد الفائدة الميكانيكية لبرغي بقسمة طول مساره الحلزوني على طوله الرأسي.
22- تكون القوة المطبقة أقل من القوة الناتجة، بينما تكون المسافة تطبيق القوة المطبقة أكبر من مسافة تطبيق القوة الناتجة.
23-أ. رافعة النوع الثاني. الفائدة الميكانيكية 120÷40=3
24-ب. رافعة من النوع الثالث الفائدة الميكانيكية 4÷20=0.2 

	  
	




