
	الأقمار منخفضة المدار
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	ارتفاع متدنٍ عن سطح الأرض
	850 كم
	 كم36 000 

	الارتفاع


	ـــــــــــــــ
	تغطية سطح الأرض بأكمله بنفس درجة الوضوح
	القدرة على تغطية الموقع المطلوب (48-96) مرة في اليوم


	المميزات


	عالـية الكلــفة
	تغطي الموقع المطلوب مرتين في اليوم فقط
	عاجزة عن تغطية أقطاب سطح الأرض بسبب تحدب الأرض عندها
	العيوب


	- العرب: الاتصال والبث التلفازي
- دول أخرى: الأرصاد الجوية
	- مراقبة مستوى الماء في البحيرات
- مراقبة الغطاء النباتي لمكان ما
	- مراقبة الغيوم    

- مراقبة حرائق الغابات
	الاستخدامات


	بموازاة خط الاستواء
	بموازاة خطوط الطول
	مقابل أي نقطة على خط الاستواء
	المدار الذي يسلكه



                                                                                                        
