المقدمة:

إن معرفة المكونات التي تحتويها المياه أمر في غاية الأهمية، فالنقصان أو الزيادة في هذه المكونات قد يؤدي إلى حالة مرضية في جسم الإنسان إذا كان هذا الماء مستخدمًا للشرب أو الاستحمام أو غيرها من الاستخدامات وقد قامت معظم الدول بأخذ تحاليل مياهها ، لأخذ الاحتياطات اللازمة ولإضافة ما تحتاج إليه من المواد وإخراج ما هو ضار، وفي هذا المشروع سنقوم بجمع عينات مختلفة من بيئتنا المحلية مقارنيها بالمواصفات القياسية في جودة المياه وما حاجتها حتى تصبح صالحة للشرب .


فكرة المشروع :

• البحث في المصادر العلمية عن :
1-  أنواع العينات المائية . 
2- المواصفات القياسية في جودة المياه .
3- أنواع المياه من حيث صلاحيتها وشوائبها، وكيفية تطهيرها ومعالجتها للشرب.

• جمع عينات المياه وتحديد مدى جودتها وفقًا للمواصفات العالمية والمحلية حيث يقوم بـ  :
1-  فحوصات فيزيائية ألا وهي :
- قياس لون الماء .
- درجة تعكيره .
- درجة حرارته .

2-  فحوصات كيميائية ألا وهي : 
- الأس الهيدروجيني . 
- التحليل الوزني .
- تركيز الكلوريد .



أهداف المشروع :

1-  تنمية مهارات البحث العلمي .
2- استخدام الطريقة العلمية لتخطيط بحث وتنفيذه .
3- تشخيص مشكلة بيئية والعمل على حلها . 
4- معرفة النسبة المئوية القصوى المسموع بها للتحليل الكيميائي للمواد الذائبة في المياه المعدنية .
5- التعريف بفائدة بعض المواد المذابة .
خطوات العمل:
الأدوات المطلوبة:
1- جهاز مقياس الأس الهيدروجيني PH
2- عينات مختلفة من الماء (مياه بحر– مياه صنبور- - مياه معدنية-مياه ينابيع)
3- ترمومتر
4- نيترات الفضة
5- كؤوس
6- جهاز لقياس التحليل الوزني
أولا:
•  قمنا بحساب درجة حرارة كل عينة عند استخراجها.
•  قمنا بوضع كل عينة في كأس حتى اتضح لنا لون العينة .
•  لاحظنا درجة العكارة في كل عينة وساعدنا إمرار الضوء على ذلك .
	نوع الماء
	اللون 
	درجة تعكره 
	درجة حرارته

	ماء بحر
	غير شفاف لوجود بعض الشوائب 
	وجود الأملاح من خلال وجود راسب ومشتت للضوء
	22.50

	ماء صنبور
	غير شفاف لوجود قليل من الشوائب
	معتدل الشوائب من خلال وجود راسب قليل ومشتت لضوء
	220

	ماء معدنية
	شفاف ولاتوجد به شوائب
	منخفض الشوائب وعدم تكون راسب ولايشتت الضوء
	23.60

	ماء ينابيع
	شفاف ولاتوجد به شوائب
	نقي من الشوائب وعدم وجود راسب ولايشتت الضوء
	23.70


بعد قياس درجة الحرارة والتعكر واللون لاحظنا:
نلاحظ ان المياه المعدنية ومياه الينابيع تحتلا المركز الأول والثاني في درجة الحرارة وذلك بسبب تعرض مياه الينابيع للشمس طيلة الوقت.ولاحظنا كذلك ان مياه البحر ومياه الصنبور تكون فيه ألوانهما غير شفافة لوجود بعض الشوائب لأن مياه البحر تتعرض للمعالجة فيجب أن يكون فيها بعض الشوائب سواءا من المعدات أو ما إلى ذلك. وكذلك لاحظنا درجة التعكر لجميع أنواع المياه وذلك من إمرار ضوء.
ثانيا:

بعد ذلك قسنا الأس الهيدروجين PH لعينات المياه بجهازالــPH
	نوع الما ء
	حساب الأس الهيدروجيني PH

	ماء بحر
	7.9

	ماء صنبور
	7.68

	ماء معدنية
	7.45

	ماء ينابيع
	6.85


وهذا إن دل فإنه يدل على أن مياه الينابيع افضل قياسا ويأتي بعده المياه المعدنية كثاني افضل مياه من حيث الأس الهيدروجيني.
ثالثا:

	نوع الما ء
	حساب التحيل الوزني

	ماء بحر
	50V

	ماء صنبور
	20V

	ماء معدنية
	30V

	ماء ينابيع
	20V


بعد هذه الخطوة قمنا بقياس التحليل الوزني عن طريق استخدام جهاز لقياس التحليل الوزني:
رابعا:
في هذه المرحلة قمنا بقياس تركيز الكلوريد في عينات المياه وذلك بإضافة نيترات الفضة إلى عينا ت المياه ولاحظنا:
	نوع الما ء
	تركيز الكلوريد في العينات

	ماء بحر
	عالي جدا التركيز بسبب تكون راسب

	ماء صنبور
	متوسط التركيز بسبب تكون راسب متوسط

	ماء معدنية
	عالي التركيز بسبب تكون راسب

	ماء ينابيع
	منخفض التركيز بسبب عدم تكون راسب


النتائج والملاحظات:
من البديهي أن أعلى نسبة ملوحة من بين هذ ه العينات هي عينة البحر لذلك نجدها أعلى نسبة حيث أن الكلوريد مؤشر كبير لدرجة الملوحة ومن جهة أخرى نرى أن عينة مياه الينبوع قليلة في نسبة الكلوريد حيث أننا أخذنا العينة من موقع بعيد عن مياه البحر . وبالنظر إلى الأس الهيدروجيني يتضح لنا أن عينة البحر هي الأكثر قلوية كما نلاحظ أن جميع عينات المياه تكون قريبة من 7 وهذا يدل على وجودها بين الحمضية والقلوية، وبالاتجاه إلى نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية نجد أن البحر يحتل النسبة الأكبر ومياه الينبوع  يحتل الدرجة الثانية بعده حيث أنهما عرضة للشوائب طيلة الوقت . 
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