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                           1-قلم رصاص





2- لمبة صغيرة





                               3- بطارية





4-مقص








5- شريط لاصق





طريقة العمل:





نثبت قلم الرصاص في عقبه اللمبة الصغيرة.























نوصل رأس القلم بقطب بطارية.























نوصل طرف المقص الاول بجسم اللمبة المعدني وطرفه الثاني بقطب البطارية الثاني.








النتيجة: 


تضيء اللمبة بسبب مرور التيار الكهربائي عبر فحم الجرافيت لأن الجرافيت ناقل جيد للكهرباء 





معلومات عن الجرافيت:


الجرافيت أحد أشكال � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86" \o "كربون" �الكربون� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A2%D8%B5%D9%84" \o "تآصل" �المتآصلة�. وبعكس � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3" \o "ألماس" �الألماس�، فالجرافيت � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84" \o "موصل" �موصل� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1" \o "كهرباء" �للكهرباء� ويمكن استخدامه، على سبيل المثال، في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8" \o "قطب" �أقطاب� الأقواس الكهربائية.


يستخدم الصناعيون الجرافيت في كثير من المنتجات. وعلى سبيل المثال يقومون بتقويته بالصلصال، لإنتاج مادة أقلام الرصاص التي نسميها رصاصًا. وفي وقت ما كان الناس يطلقون على الجرافيت خطأ اسم الرصاص، ولكن الرصاص أكثر كثافة من الجرافيت. والاسم جرافيت مشتق من كلمة يونانية معناها يكتب. وقد أُطلق الجيولوجي الألماني أبراهام فيرنر هذا الاسم عليه سنة 1789م.











