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العمود الجاف
	الآنود (-)
	الكاثود (+)
	الالكتروليت
	التفاعل عند الآنود (أكسدة)
	التفاعل عند الكاثود (أختزال)
	التفاعل النهائي
	ملاحظات

	علبة من الخارصين
	قطب من كربون جرافيت
	عجينة من NH4CL + MnO2
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	[image: image3.jpg]2Mn02 + 26 + H20 — Mn203 + 20H




	2Zn+4Mno2+4H2o(2Mno3+4OH¯
	تستخدم في الراديو والمصباح والكاميرات
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الخلية القلوية
	الآنود (-)
	الكاثود (+)
	الالكتروليت
	التفاعل عند الآنود (أكسدة)
	التفاعل عند الكاثود (أختزال)
	التفاعل النهائي
	ملاحظات

	عجينة منZn  و KOH
	MnO2
	KOH
	[image: image5.jpg]Zn + 20H—» Zn(OH)2 + 2¢




	[image: image6.jpg]IMNO2 + 26 + H20_,. Mn203 + 20H




	2Zn+4Mno2+2H2o(2Zn(OH)2+2Mno3
	تستخدم في الأقراص المدمجة الخارجية والأجهزة الكهربائية الرقيقة
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بطارية الزئبق
	الآنود (-)
	الكاثود (+)
	الالكتروليت
	التفاعل عند الآنود (أكسدة)
	التفاعل عند الكاثود (أختزال)
	التفاعل النهائي
	ملاحظات

	خارصين Zn
	كربون + HgO
	Zn(OH)2 + KOH
	[image: image8.jpg]Zn + 20H—* Zn(OH)2 + 2"




	[image: image9.jpg]HgO + 26+ H20 —» Hg+20H




	2Zn+2Hgo+2H2o (2Zn(OH)2+2Hg
	تستخدم في أجهزة تقوية السمع والآلات الحاسبة
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خلية وقود

	الآنود (-)
	الكاثود (+)
	الالكتروليت
	التفاعل عند الآنود (أكسدة)
	التفاعل عند الكاثود (أختزال)
	التفاعل النهائي
	ملاحظات

	قطب من الجرافيت المسامي
	قطب من الجرافيت المسامي
	KOH
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	8H2+8H2o+4O2( 4OH¯
	الأقطاب متشابهة ولا تدخل في التفاعلات الكيميائية لذلك تستخد للأبد
-------------------------------
لا تلوث البيئة لأن الناتج النهائي في التفاعلات الكيميائية هو الماء
-------------------------------
تزود خلايا الوقود بالوقود دوماً وباستمرار وتزال النواتج باستمرار
-------------------------------
تستخدم في تسيير السيارات وللفضاء
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تآكل صدأ الحديد

	الآنود (-)
	الكاثود (+)
	الالكتروليت
	التفاعل عند الآنود (أكسدة)
	التفاعل عند الكاثود (أختزال)
	التفاعل النهائي
	ملاحظات

	قسم من الحديد الذي يحيط به

 (  (O2 الأقل
	قسم من الحديد الذي يحيط به

 (  (O2 الأكثر
	الأكسجين المذاب بالماء
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	4Fe+4H2o+2O2(4Fe²+8OH¯
	تزداد عملية الأكسدة بوجود الرطوبة والاملاح و الوسط الحمضي بسبب زيادة تركيز الأيونات التي تساعد على نتقال الايونات
----------------------------

نسمي القطب الذي تحدث عنده الأكسدة بالقطب المتآكل
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