تطبيق 4 ( ب) صفحة 115
مبدأ باسكال 

1- المعطى : نصف قطر اسطوانة المكبس الصغير (r1) =5.00x10-2m
وزن السيارة = القوة المطبقة على المكبس الكبير (F2)= 1.33x104N 

نصف قطر المكبس الكبير (r2) = 15.0x10-2m
المجهول ( المطلوب ) : أ.القوة المؤثرة على المكبس الصغير (F1)
ب.الضغط الذي أحدث القوة ( P ext)
الحل : ( أ )
نحسب مساحة كل من المكبسين الصغير والكبير بتطبيق مساحة الدائرة .
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نطبق قانون باسكال :
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2- المعطى : A2= 4A1 
القوة المؤثرة على المكبس الصغير(F1) =500N 

المجهول ( المطلوب ) القوة المؤثرة على المكبس الكبير ( F2)
الحل: 
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