جهاز راديو 

الأدوات المطلوبة : 
 دايود نوع   IN34A DIODES - شريط لاصق - كماشة سلك - سماعة هاتف - صفيحة - سلك ناقل - سلك مغناطيسي ( magnet wire ) . 

خطوات العمل :
قم بلف السلك الناقل مع تجريد طرفيه كما يظهر في الصورة التالية : 
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صل الطرف المجرد الأيمن للفة السلكية إلى إحدى نهايتي الدايود وصل إحدى نهايتي سماعة التلفون بعد تجريدها بالطرف الآخر من الدايود 
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صل الفرع الآخر المتبقي من سلكي الهاتف مع الطرف الأيسر للفة السلكية ، وفي نقطة جمعهما ضح المشبك ( الأحمر) لتصبح العناصر الثلاثة مجتمعة في نقطة واحدة ، ويكون الطرف الأخر من المشبك الأحمر بمثابة أنتل الراديو .  
الخطوة الأخيرة : قم بتعرية اللفة السلكية ثم صل طرف لفة السلك المغناطيسي بالمشبك الأزرق ويكون الطرف الآخر للمشبك ملامس للمنطقة المعراة . 
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وبتحريك المشبك يمكن لنا إلتقاط موجة إذاعة . 
