بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الإمارات العربية المتحدة.

وزارة التربية والتعليم والشباب.

المنطقة الغربية التعليمية.

مدرسة الفلاح للتعليم الثانوي.
اسم المشروع:

السلامة المرورية

08/01/12
عمل الطلاب:.
الصف:10/.
بإشراف المعلم:.
إهــــــــــــداء
اهدي مشروعي المتواضع الى أسرة مدرسة ............ أساتذة وطلاب ولاهلي و زملائي 

وأخص بالشكر استاذي وقدوتي الاستاذ/ ................

وكل من وقف بجانبي لانجاز هذا المشروع.

ولا أنسـى الدعــــاء بــــأن يحفـــــــظ الله وطنـــــي وأوطــان المسلمين  .... و"الحمد الله رب العالمين"

مقدمة المشروع:
ما أفضل مسافة لتوقف السيارات عند اجتيازها الطريق السريع ؟ كي يتمكن خبير الحوادث من تحديد السيارات التي تسببت بحادث سير؟ أي سيارة كانت ملتزمة بالسرعة القانونية؟
يوجد عدد من المتغيرات تساهم في التأثير على التوقف الفجائي للسيارة وهي:

1. سرعة السيارة
2. سلوك السائق
3. حالة المكابح
4. نوعية الطريق
5. شروط الطقس
أهداف المشروع:
· استخدام قوانين لمقاربة السرعات المناسبة والآمنة في مختلف شروط السلامة.
· شرح وإيضاح العلاقات بين السرعة وتأثير الطقس ومسافة توقيف السيارة بواسطة التمثيلات البيانية.
· تنمية مهارات البحث العلمي.
· استخدام الطريقة العلمية لتخطيط بحث طويل الأمد وتنفيذه.
· تشخيص مشكلة حياتية والعمل على إيجاد حل لها.

المشاركون:

1. أحمد ............
2. يوسف محمد............ .
3. عبد الرحيم محمد................ 

توزيع الأدوار:

1. قام الطالب .................. بالحسابات والرسم البياني.
2. قام الطالب ........................... بإعداد التقرير.
3. قام الطالب ..................... بتنسيق التقرير ومراجعتة.
خطوات العمل:

1-أولاً : لنفترض أنك تسافر على طريق جافة وفي ظروف مناخية مناسبة. إن القانون:     

F(x) =0.044x²+1.1x  يعطيك مسافة التوقف الأفضل بالأقدام وحيث أن المتغير x هو معدل السرعة بالميل في الساعة، 

ثانياً: اعمل جدولاً تبرز فيه القيم المقابلة للمسافات إذا كانت:      ميل/الساعةX={10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60}        
	60
	50
	40
	30
	20
	10
	x

	224.4
	165
	114.4
	72.6
	39.6
	15.4
	fx


 ثالثاً: حول القيم المستخرجة إلى كيلومتر/الساعة بالضرب في1.6.  

	60
	50
	40
	30
	20
	10
	x

	224.4
	165
	114.4
	72.6
	39.6
	15.4
	fx

	359.04
	264
	183.04
	116.16
	63.36
	24.64
	القيمة بالكيلومتر


رابعاً: ارسم منحنى بياني لهذه الدالة.
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خامساً: لنفترض أن سيارة ما اجتازت إشارة المرور لمسافة d بالميل.إن القانونين:

​‌s=(27d(سرعة السيارة بالميل على الطريق الجاف) وs=(13.5d(سرعة السيارة بالميل في الساعة على الطريق الرطبة)
يعطيان المسافة التي تجتازها السيارة بع استخدام الفرامل.

	السرعة التقريبية


	المسافة بعد اجتياز إشارة المرور

	على الطريق الجاف
	على الطريق الرطبة
	

	40.2
	28.5
	 60قدماً

	56.9
	40.2
	120قدماً


إنَّ القانونَ d=0.044s2+1.1s : يربط ُ بينَ السّرعةِ القصوى ( بالميل ِ ساعة ) والمسافةِ المناسبةِ للتّوقُّفِ ( بالأقدام ِ ) . لِنفترضْ أنَّهُ يوجدُ مسافة ُ 150 قدماً ( 47m تقريباً ) بينَ سيّارتكِ وأخرى أمامَكَ . ما مدى السّرعةِ الملائمةِ لتوقُّفِ السّيّارةِ2 ؟ 
d=0.044x47+1.1x47=148.8     

حواليْ 47 ميلاً / ساعة ( Km/h 75 ) 

نصائح مرورية

1. اربط حزام الأمان.
2. لا تسرع .
3. احترم القوانين .
4. لا تقطع إشارة المرور .
5. لا تتكلم بالهاتف أثناء السواقة.
arabi2012@yahoo.com 
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