



الاسم :  
الصف : عاشر / 3 

المادة : الفيزياء 

المقدمة :

إن الحمد لله نحمده و نشكره و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له ، و صل اللهم على محمد و على آله و صحبه و سلم تسليماً كثيراًَ أما بعد ... 

إذا نظرنا للفيزياء من نظرة داخلية فسنجد أنها أسلوب حياة و أنها تدخل في الكثير من نشاطاتنا و أعمالنا و في الكثير من المواضيع المتصلة بحياتنا . و كمثال ، فلولا العدسات  و علم البصريات لما استطعنا شرح العديد من الظواهر كظاهرة السراب و لما استطعنا صنع العديد من الأجهزة و أبرزها هي التلسكوب و هو الذي شاهد به غاليليو القمر في الماضي .

الأهداف:
1- صنع مرقاب (تلسكوب) خاص .
2- إستخدام قوانين و حالات العدسات المكبرة .
3- تطوير عمل الجهاز .
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الأدوات المستخدمة:
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1- 5 زجاجات مياه معدنية (مسافي) سعة 1 لتر 
2- [image: image6.jpg]


شريط لاصق "للسلوك الكهربائية"
3- عدسة محدبة ” الجسمية ” قطرها بوصتان وطولها البؤري 36 بوصة
4- عدسة اصغر بطول بؤري 1 بوصة
5- مقص
6- مفك 
خطة تنفيذ المشروع:
1- قص مؤخرة الزجاجة الأولى .
2- تركيب العدسة الصغرى في عنق الزجاجة الأولى بواسطة الشريط اللاصق .
3- قص مؤخرة الزجاجة الثانية و قمعها و قصها طولياً من المنتصف .
4- قص مؤخرة الزجاجة الثالثة و قمعها و قصها طولياً من المنتصف .
5- قص مؤخرة الزجاجة الرابعة و قمعها و قصها طولياً من المنتصف .
6- قص مؤخرة الزجاجة الخامسة و قمعها و قصها طولياً من المنتصف .
7- تركيب العدسة الكبير في مؤخرة الزجاجة الثانية بواسطة الشريط اللاصق .
8- لصق الزجاجة الثالثة على الزجاجة الثانية بحيث تغطي الفتحة في الزجاجة الثانية .
9- لصق الزجاجة الرابعة على الزجاجة الثالثة .
10- لصق الزجاجة الخامسة من داخل الزجاجة الأولى .

11- تغطية اة جسم المشروع كاملاً بالشريط اللاصق الأسود لتعتيمه .

11- نقم بزحلقة الانبوبة القصيرة في الطويلة للداخل والخارج للحصول على صورة واضحة .
ويمكن حساب قوة تكبير هذا التلسكوب ” البسيط ” من خلال المعادلة البسيطة التالية :
الطول البؤري للعدسة الجسمية ÷ الطول البؤري للعينية = قوة التكبير
36 ÷ 1 = 36 مرة ويجب ان نعلم بان هذا التلسكوب سوف يعاني من " الزيغ اللوني " إلا انه سوف يكون مفيدا ، وسوف نشاهد السماء كما شاهدها غاليليو .
الموضوع:

المِرْقَاب أو المقراب آلة تجمع الضوء لرؤية الكواكب والأنجم البعيدة بوضوح، مكونة صورا مقربة للأجرام السماوية. عادة تكون المراقيب إما عاكسة أو كاسرة. ويستخدم لرؤية الأجسام البعيدة ومنه ما يستخدم لرؤية الأجسام على سطح الأرض مثل المسارح والسباقات وغيرها ويسمى التلسكوب الأرضي . ويعتقد أن أول مقراب تمت صناعته في هولندا على يد أحد صناع عدسات النظارات يدعى لبرشى Lippershey وبعد ذلك ببضعة شهور قام العالم جاليليو عام 1609 بتصنيع أول مقراب فلكى بنفسه ومن المتفق عليه أن جاليليو هو أول من تمكن من رؤية جبال القمر بواسطة المرقاب وقد درس بواسطته أربعة من أقمار المشتري.وهناك العديد من أنواع المرقاب حسب نوع الأشعة التي تستقبلها مثل الأشعة تحت الحمراء والفوق بنفسجية والأشعة السينية. وجميعها تتفق في أساس عملها إلا أن بينها فروق عملية كبيرة في التصميم وأكثرها استخداما المرقاب الضوئي الذي يعمل في منطقة الضوء المنظور ويعمل المرقاب الفلكى على جمع أكبر كمية من الأشعة من الجرم السماوى البعيد وتستخدم في ذلك إما عدسة كبيرة أو مرآة مقعرة كبيرة وتتجمع الأشعة في بؤرة العدسة أو المرآة مكونة صورة حقيقية مصغرة مقلوبة للجسم يتم تكبيرها ورؤيتها أو تسجيلها على فيلم حساس أو نقلها كهروضوئياً إلى شاشة تليفزيونية. وقد صنع المرقاب في أول الأمر من العدسات وتسمى انكسارية Refractors  وأكبر مرقاب من هذا النوع موجود في مرصد يركز Yerkes في وسكونسن ويبلغ قطر عدسته 102سم وطول أنبوبته 18متراً .
الملاحظات :
1- كلما تغير البعد عن الجسم تغيرت الرؤية .
2- كلما تغيرت المسافة بين العدستين تغيرت الرؤية .
3- كلما تغير البعد بين العدسة الصغرى و عينك تغيرت الرؤية  . 

الاستنتاج : 

1- الصورة الناتجة عن عدسة مجمعة ( مكبرة ) تكون حقيقية و مقلوبة إذا كان الجسم أبعد عن العدسة من بؤرتها .

2- الناتجة عن عدسة مجمعة ( مكبرة ) تكون تقديرية و قائمة و مكبرة إذا كان الجسم أقرب للعدسة من بؤرتها .
المراجع :

1-   =31 http://www.jasas.net/vb/showthread.php?t

2- كتاب الفيزياء للصف العاشر

3- ويكيبيديا الموسوعة الحرة

الخاتمة :

الحمد لله الذي هدانا إلى هذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد ...

يتبين لنا أهمية قسم البصريات في علوم الفيزياء و في حياة الإنسان . و لولا فضل الله اولاً ثم علوم البصريات لما كنا اكتشفنا العديد من الأجرام أو الكائنات الدقيقة .
