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المقدمة :
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،أما بعد..
الفيزياء هو العلم الذي يدرس كل ما يتعلق بالمادة وحركتها. بالإضافة إلى مفاهيم أخرى كالفضاء والزمن، ويتعامل مع خصائص كونية محسوسة يمكن قياسها مثل القوة والطاقة والكتلة والشحنة. وتعتمد الفيزياء المنهج التجريبي، أي أنها تحاول تفسير الظواهر الطبيعية والقوانين التي تحكم الكون عن طريق نظريات قابلة للاختبار.




للفيزياء مجالات متعددة جمعة في:
بالإضافة إلى الكهرومغناطيسية وتبحث في الكهرباء والمجالات المغناطيسية،الكهرباء تقسم إلى نوعين:
الكهرباء المتحركة (التيار الكهربائي) والكهرباء الساكنة التي سنتحدث عنها.يمكن الحصول على أجسام مشحونة إما عن طريق:
1- الدلك.
2- اللمس.
3- الشحن بالحث (التأثير)وهي عملية شحن الموصل بوضعه قرب جسم آخر مشحون.
4 - بعملية الاستقطاب
أهمية المكثف:
بلغت المكثفات الحديثة المستعملة في الدوائر الالكترونية المتكاملة حدا من صغر الحجم بحيث لا يمكن مشاهدتها الا بالمجهر .
و تستخدم هذه الدوائر في الحاسبات و الساعات الرقمية و الواسيب المصغرة وأنواع اخرى كثيرة من الاجهزة . 
تصمم بعض المكثفات لاغراض خاصة ، و تستخدم المكثفات الالكتروليتية كثيرا في الصناعة و خاصة لدى شركات توليد الكهرباء ، و يوضع بين لوحي المكثف صفيحة رقيقة من الورق سبق أن غمرت في محلول الكتروليتي و هو محلول موصل للكهرباء و يسبب تكوين عازل كهربائي على سطح احد الالواح .
و تستعمل المكثفات ذات العازل الزيتي في الادوات التي تتطلب جهدا عاليا و يتكون العازل من زيت معدني يوضع بين صفوف من الالواح و تستعمل مكثفات التوليف ( متغيرة السعة ) لانتقاء محطات الاذاعة و التلفاز المطلوبة .
أنواع المكثفات:

تصنف المكثفات تبعا لنوع المادة العازلة طبقا للتقسيم التالي:---
مكثفات متغيره :-
وهى مكثفات ذات العازل الهوائي
وتتكون من مجموعه من ألواح ثابتة وأخرى متغيره تعزل عن بعضها بواسطة الهواء بحيث تتغير سعه المكثف كلما تغيرت مساحه الألواح المتداخلة
وتستخدم هذه المكثفات بكثرة في أجهزه استقبال الراديو لتغير تردد الاذاعه المراد سماعها
المكثفات الثابتة:-
وهى مكثفات اليكتروليتيه-- مكثفات سيراميكيه-- مكثفات ميكا -- مكثفات بلاستيكيه-- مكثفات ورقيه
وهى مكثفات ذات قيمه ثابتة ويعرف المكثف باسم العازل المستخدم فيه.
المكثفات ذات العازل الورقي:--
تتكون من رقائق معدنية معزولة بطبقات من الورق المشبع بالزيت أو الشمع وتتراوح قيم هذه المكثفات ما بين عده آلاف من البيكروفاراد لعده ميكروفاراد ولا تستخدم في الترددات العالية وذلك لزيادة الفقد بتا ولذلك تستخدم في الترددات المنخفضة

المكثفات ذات العازل الميكا:--
عبارة عن رقائق من الميكا ورقائق معدنية ملفوفة على بعضها لتكون مكثف متعدد الألواح بحيث يتم ربطها لتكون وحده متماسكة وتغطى بطبقه من البلاستيك من الخارج لحماية المكثف من الرطوبة والصدمات الميكانيكية وتتراوح قيمتها مابين 10بيكروفاراد إلى عده ألاف من البيكروفاراد وتستخدم
في دوائر الرنين وتستخدم القيم الصغيرة منها في الدوائر المطبوعة
المكثفات البلاستيكية العزل:--
وهى مكثفات تتكون من رقائق من معدنية معزولة من البلاستيك
المكثفات السيراميكيه:--
وهى المكثفات التي تحتوى على عازل من الخزف أو السيراميك وتتكون الألواح من الفضة المرشوشة على سطح السيراميك وتطلى بطبقه من الورنيش وتتميز بصغر الحجم وبقله الفقد في الترددات العالية
ودوار الرنين و يتراوح قيمتها مابين عده بيكوفاراد ومئات البيكوفاراد
المكثفات الاليكتروليتيه :--
وهى أهم المكثفات وهى مكثفات الألمنيوم الاليكتروليتيه
ويختلف تركيب هذه المكثفات عن الأنواع السابقة إذ يتكون المكثف من قطب من الالومنيوم كقطب موجب والقطب السالب من ماده اليكتروليتيه مثل بورات الالومنيوم ملفوفة في شريط من الورق أما المادة العازلة فهي طبقه رقيقه جدا من أكسيد الالومنيوم وهذه المكثفات لها قطبيه محدده اذا وصلت عكس هذه القطبيه فانه تنهار 00 اى يراعى في التوصيل القطبية الطرف الموجب في الموجب والسالب في السالب وتتراوح قيمتها ما بين عده ألاف من الميكروفاراد وعده ميكروفاراد وتستخدم في دوائر ترشيح موحدات التيار المستمر وهى المكثفات التي نطلق عليها المكثفات الكيماوية.

الإعـــــــداد :
[image: ]1-  الإجراءات ( خطة المشروع ) :
اخترنا واحدة من استخدامات الكهروستاتيكا وهو المكثف الكهربائي.
- مبدأ عمل المكثف الكهربائي: 
أولاً : وحدة تزويد الطاقة .                                                                                                                        ثانيًا : وحدة 



2-الحــــلول :
مبدئيا يتكون المكثف من لوحتين أو شريحتين موصليتن (قابلة للتوصيل الكهربائي ) وبينهم مادة عازلة . ولكي توضح فائدة المكثف يجب التعمق بعض الشيء في طريقة عمله ، تنشأ جاذبية بين الشحنات المختلفة قطبيا ، كما ينشا تنافر بين الشحنات المتساوية قطبيا"، ولإنشاء مجال كهربائي كهذا علينا وضع لوحتان متساويتا الحجم بالتوازي ووصلنهن بمصدر جهد (عالي بعض الشيء ، ولذلك نظريا فقط ، لأننا لو أخذنا سُمك اللوحة خمسة مليمتر فسنحتاج إلى قيمة جهد 500 فولت) وأدخلنا في الدارة مقياس تيار (أمبير متر) قياسي وليس رقمي كما أن يكون له مجال المايكرو أمبير كما يستحسن أن يكون لدارة مفتاح ، وبانغلاق الدارة نلاحظ الترنح السريع لعقرب المؤشر ، والذي يحدث خلال عملية الإغلاق هو أنه وفي وقت قصير يسري به "تيارالتشحين" ، فتتسارع الإلكترونات من للوحة إلى أخرى وبالعكس ، وبذلك تصبح اللوحتان مشحونتان بتعاكس قطبي . وهنا تكمن في المكثف كفاءة تخزين الطاقة (أي في هذه الحالة الجهد).
و إمكانية تخزين الطاقة في حقول كهربائية تستغل كثيرا في الدوائر الإليكترونية . أما كثافة المكثف (كث) أي استطاعته لاستيعابه للشحنات الكهربائية ( قيمة فراد به) تتعلق بحجمه ،وبالمسافة بين اللوحتين ، وبالمادة العازلة . أما الكثافة فتحسب بكم من الأمبير لكل فولت في الثانية الواحدة وتسمية فراد نسبة لعالم الفيزياء فراداي 1791 -1867 ،وهذه القيمة للكثافة.
المعالجة و البحث :
رصد و جمع و تسجيل البيانات :
1 - للمكثف أهمية كبيرة لفوائده العظيمة.
2- للمكثف فوائد كثيرة ولكن في حال لم يتم استخدامه بطريقة صحيحة لن يعمل بصورة صحيحة .
3-المكثف ليس له كلفة محددة ويتغير سعره حسب نوعه ولكنه مفيد جدا.
الأدوات المستخدمة  :
صفيحة ورقية عازلة، ورق معدني،غشاء عازل عن المعلب، المعلب، قطب سالب ،قطب موجب.
الاستعلام و التجريب :-
تحديد مشاكل و صعوبات واقعية ( مصادر الخطأ في التجربة ) :   
خطأ بشري  - 
- خطأ في أداة القياس 
- خطأ في كتابة الأرقام المعنوية  
*  وتم التقليل من هذه الأخطاء و المشاكل عن طريق : 
الدقة في أخذ القراءات و استخدام أدوات قياس جديدة و أخذ الأرقام المعنوية بشكل صحيح .

?   التوقع و التنبؤ بالنتائج و العواقب :
- العلاقة بين مساحة أحد اللوحين والسعة علاقة طردية.
- العلاقة بين المسافة الفاصلة بين اللوحين والسعة علاقة عكسية.
؟


فكرة التجربة : ؟؟
؟؟
أهداف التجربة :؟؟
؟؟
الفروض والتوقعات :؟؟
؟؟

النتائج و التوصيات :
1-	صنع مجسم للمكثف الكهربائي.
2-	التوصل لأهمية المكثف الكهربائي .
3-	التوصل إلى مبدأ عمل المكثف.
4-	التوصل إلى أوناع المكثفات وطرقة عملها.
5- 	التوصل إلى أن للمكثف أنواع أخرى ولكن في استخدامات أخرى.


المشــاركــة:-
	المهمة 
	اسم الطالب 

	*أختيار موضوع البحث و وتوزيع الأدوار و تنظيم المجموعة و إعداد النموذج
	يحيى أحمد  

	جمع المعلومات ، و تحديد المصادر و الأدوات و إخراج  التقرير  و تحديد الأدوات الازمة للمشروع                    
	هشام عبدالرحيم

	تحليل البيانات, وتنظيم إجراءات المشروع و الإستفسار عن الموضوع و تحديد مكان إحضار المعلومات اللازمة للمشروع
	أحمد خالد

	 جمع المعلومات ، و طباعة البحث وإحضار معلومات إحضار أدوات المشروع و توثيق المصادر والمراجع  

جلب معلومات إضافية عن المرسب و إحضار أدوات النموذج

المشاركة في إنجاز النمموذج و توثيق المعلومات 
	غسان عاصم


محمد صلاح

علاء محمد 


الصعوبات و المشكلات والتوصيات  :
1- الصعوبة في إيجاد معلومات في المكتبة عن المكثف الكهربائي.
2- صعوبة الاجتماع لتنفيذ المشروع.
3- ضيق الوقت و عدم توافر الأدوات اللازمة.
4- أرجو أن يتم توفير الكتب المفيدة عن العلماء في المكتبة المدرسية.
5- العمل على توفير حصص فراغ للطلاب من أجل تنفيذ العمل.
6- أهمية تشجيع الطلاب على التعاون و العمل الجماعي..
8- استخدام المكثف الكهربائي في المنازل والمطاعم العالمية.
9- تطوير المكثف الكهربائي لاستخدامه في مجالات متعددة.
الخاتمة  :
وفي الختام نرجو أن يكون هذا المشروع قد نال إعجابكم، فقد تمكنا من التوصل إلى النتائج المرجوة ، وقد تحققنا من المكثف الكهربائي و تمكنا من جمع المعلومات عنه وتعرفنا على أهم تجاربه و استخداماته و بانت أهميته و مساوءه فبذلك نكون قد حققنا اهدافنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصــــــادر  :؟؟


بعدما تخلص عدل الفهرس 
وشوف مواقع تتكلم هن المكثفات اكتبها فالمصاادر
بعد ما تخلص اقرا البحث اذا في أخطاء ووصله حق هشام عشان يتاكد منه 

الفيزياء


ميكانيكا الكم


ميكانيكا


البصريات


الاهتزازات والأمواج


الديناميكا الحرارية


النسبية
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